PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
pro materiály a předměty z plastu určených pro styk s potravinami.
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
	Katalogové číslo
	popis

	zat05
	Folie na zatavování (LDPE/PET) průhledná ke stroji BOKAMA š.185mm, 52MY, 250mb/1ks

	df1
	Folie k zatavovacímu stroji (PP/PET), průhledná, ke stroji DF10 (172mmx400m)

	df18
	Folie k zatavovacímu stroji (PP/PET), průhledná, ke stroji DF10 (185mmx400m)



tímto prohlašuje, že následující předmět je v souladu s:
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
· Nařízením Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
· Nařízením komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
· Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), koncentrace těžkých kovů nepřekračuje 100mg/kg.
Limity celkové a specifické migrace nepřekračují zákonné limity při použití, jak je uvedeno níže.
Materiály a látky, na které jsou dle Nařízení Komise (EU) č.10/2011 zavedena omezení nebo specifikace:
	Ref.č.
	CAS číslo
	Název látky
	Limit specifické migrace (SML)

	16990
	107-21-1
	Ethylenglykol
	30 mg/kg

	10060
	75-07-0
	Acetaldehyd
	6 mg/kg

	    13326
	111-46-6
	Diethylenglykol
	30 mg/kg

	24940
	100-20-9
	Tereftaloyldichlorid
	7,5 mg/kg

	24910
	100-21-0
	Kyselina tereftalová
	7,5 mg/kg

	35760
	1309-64-4
	Oxid antimonitý
	0,04 mg/kg

	
68320
	
2082-79-3
	Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoát
	
6 mg/kg

	22660
	111-66-0
	Okt-1-en
	15 mg/kg

	18430
	116-15-4
	Hexafluorpropylen
	-mg/kg

	26140
	75-38-7
	Difluoro-1,1-ethylen
	5 mg/kg

	-
	-
	Zinek
	25 mg/kg





Dual-Use-Aditiva použita ve výrobcích:
	Název látky
	E číslo

	Polyethylenglykol
	E1521

	Talek
	E553b

	Uhličitan vápenatý
	E170

	Polyethylensorbitanmonolaurát
	E432

	Oxid hořečnatý
	E530



Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují Bisfenol A, Bisfenol S a Bisfenol F.
Naměřený celkový obsah fluoru je nižší než 50 mg/kg (50ppm).
Specifikace týkající se použití nebo omezení:
Druhy potravin, které můžou přijít do styku s materiálem: 
               všechny druhy potravin
Použití:
Použití zahrnuje jakékoliv dlouhodobé skladování při pokojové teplotě nebo nižší zahrnující zahřátí na 70°C na 2 hodiny nebo na 100°C na 15 minut.
Limity celkové a specifické migrace nebudou překročeny za těchto podmínek:
	
Druh potravin
	
Testovaný simulant
	Testovací podmínky: čas a teplota kontaktu

	Alkoholické + vodné
	10% ethanol
	240 h při 40°C 

	Alkoholické + vodné
	20% ethanol
	240 h při 40°C 

	Alkoholické + tučné
	50% ethanol
	240 h při 40°C 

	Suché
	TENAX (MPPO)
	240 h při 40°C 

	Tučné
	Rostlinný olej
	240 h při 40°C 




Testování organoleptických vlastností neukázalo žádné zřetelné změny vůní a chutí.

Toto prohlášení je platné pro námi dodané výrobky uvedené výše. Výrobky jsou v souladu s ustanoveními výše uvedených směrnic a nařízení pro styk s potravinami.
Totožnost a adresa výrobce není zveřejněna z důvodu obchodního tajemství.


Platnost prohlášení: do odvolání nebo nového vystavení

V Kamenickém Šenově dne 11.8.2026
Miroslav Bajgar
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