Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
(informaci o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
Produkt
	Katalogové číslo
	Název

	B002
	Brčko rovné černé plastové 25cmx8mm opakov. použitelné/150ks/6000ks




Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů vyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Výrobky splňují příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
Vyhovuje Nařízení komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovanou klasifikací ohledně specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:
· 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
· 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
Výrobky jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Materiálové složení:
Výše uvedené produkty jsou vyrobeny z polypropylenu (PP).
Výrobek je certifikovaný pro opakované použití (až 125 mycích cyklů).
Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.

Migrační testy:
Celková migrace i specifická migrace jsou pod zákonnými limity.
Zkoušky byly provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.

Celková migrace:
(EU) No 10/2011 and Its amendment (EU) 2020/1245 Regulation-Overall migration

Test method:   With reference to Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 Annex III and Annex V for selection of condition and EN 1186-1:2002 for selection of test methods; or EM 1186-3:2022 Test methods for overal migration in evaporable simulants.
	Simulant Used
	Time
	Temperature
	Max.Permissible Limit
	Result of 001 Overall migration
	Conclusion

	3% Acetic acid (WV) (First migration)
	2hr(s)
	70°C
	10mg/dm2
	<3,0mg/dm2
	PASS

	Isooctane (First migration)
	0,5hr(s)
	40°C
	10mg/dm2
	<3,0mg/dm2
	PASS

	95% Ethanol (First migration)
	2hr(s)
	60°C
	10mg/dm2
	<3,0mg/dm2
	PASS

	10% Ethanol (V/V)(First migration
	2hr(s)
	70°C
	10mg/dm2
	<3,0mg/dm2
	PASS

	Area/Volume
	
	
	
	10,0dm2/kg
	



Notes: (1) Analytical tolerance of  evaporable simulant sis 2mg/dm2.
               (2) Test condition & simulant were specifed by client.
               Unless otherwise stated, the decision rule for conformity reporting is based on 
               Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w=0) stated ILAC-G8:09/2019.

Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:
6dm2/kg


Duální látky:
Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“.

Použití:
Výrobek je vhodný pro styk s potravinami o teplotě od -5°C do 70°C po dobu 2 hodin.
Výrobek je vhodný pro mytí v myčce (až 125 cyklů).

Skladování:
Výrobek se musí skladovat v suchu při teplotě od -5°C do 40°C.
Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením.

Prohlášení o shodě je vystaveno na základě prohlášení výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobnách materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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