PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 jako distributor, tímto potvrzuje, že dodávané obaly a obalové prostředky jsou uváděny na trh v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR).
1.Identifikace výrobku a účel použití
    
	Katalogové číslo
	Popis výrobku

	fp1
	Folie potravinářská 30cm/300m/1ks/4ks




· Název výrobku: Potravinová folie LDPE
· Technická specifikace: délka: 240-500m, šíře materiálu:300-600mm, síla materiálu: 8-12µm
· Země původu vstupní suroviny: EU (Česká republika, Polsko)
· Účel použití: Materiál může přijít do přímého styku s potravinami obsahující tuk, vodu a se suchými a kyselými potravinami. Výrobek je bezpečný k balení potravin dlouhodobě nad 30 dní při pokojové teplotě a nižší, včetně zamražení. Lze použít do 30 dnů při 40°C, při zahřátí na 70°C po dobu až 2 hodin, nebo při zahřátí na 100°C po dobu až 10 minut se všemi typy potravin.Výrobek neovlivňuje organoleptické vlastnosti potravin.

2. Prohlášení o shodě s předpisy
Výrobce na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše popsaný výrobek je ve shodě s následujícími předpisy:
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 v aktualizovaném znění.
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami v aktualizovaném znění
· Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 (správná výrobní praxe) v aktualizovaném znění.
· Nařízení Komise (EU) č.1416/2016 a č.213/2018 v aktualizovaném znění.
· Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktualizovaném znění.
· Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.28/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami v aktualizovaném znění.
· Předpisy pro technické požadavky: Zákon č.22/1997 Sb. a NV č.173/1997 Sb.


3. Výsledky testů a analýz (Migrační testy a čistota kovu)
Níže uvedené výsledky vycházejí z protokolů nezávislých akreditovaných laboratoří a potvrzují shodu limitů specifické migrace dle Nařízení (EU) č.10/2011.
3.1 Specifická migrace prvků (Migrační testy)
	Ukazatel (prvek)
	Jednotka
	Zjištěná hodnota
	Limit (Nař.10/2011)


	Hliník (Al)
	mg/kg
	<0,01
	max.1,00

	Baryum (Ba)
	mg/kg
	<0,02
	max.1,00

	Měď (Cu)
	mg/kg
	<0,005
	max.5,00

	Železo (Fe)
	mg/kg
	< 0,02
	max.48,0

	Zinek (Zn)
	mg/kg
	0,41
	max.5,00



3.2 Specifická migrace toxických těžkých kovů 
	Ukazatel (prvek)
	Jednotka
	Zjištěná hodnota
	Závěr

	Arsen (As)
	mg/kg
	PMD ( pod mezí detekce)
	Vyhovuje

	Olovo (Pb)
	mg/kg
	PMD ( pod mezí detekce)
	Vyhovuje

	Kadmium (Cd)
	mg/kg
	PMD ( pod mezí detekce)
	Vyhovuje

	Rtuť (Hg)
	mg/kg
	PMD ( pod mezí detekce)
	Vyhovuje



4. Posouzení dle norem o obalech (PPWR a související ČSN)
	Oblast posouzení
	Aplikovaná norma
	Výsledek/Soulad


	Recyklace materiálu 
(PE-LD)
	ČSN EN 13430
	ANO – v souladu

	Energetické zhodnocení
	ČSN EN 13431
	ANO – v souladu

	Využití kompostováním a biodegradací
	ČSN EN 13432
	NE

	Opakované použití
	ČSN EN 13429
	NE

	Nebezpečné látky/minimalizace obalů
	ČSN EN 13428
	ANO – v souladu

	Těžké kovy
	ČSN CR 13695-1
	ANO – v souladu (<100ppm)



5. Prohlášení o nepřítomnosti rizikových látek
Výrobce potvrzuje, že produkt je čisté LDPE a záměrně neobsahuje následující látky:
· Bisfenol A (BPA) a jejich deriváty
· Ftaláty a změkčovadla (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP)
· Těžké kovy (Pb, Cd, Hg, Cr6+) nad zákonný kumulativní limit 100 ppm
· Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS, PFAO, PFOS)
· Polyvinylchlorid (PVC) a Polyvinyldenchlorid (PVDC)

6. Podpis a identifikace oprávněné osoby
Tato deklarace se opírá o interní technickou dokumentaci a protokoly nezávislých akreditovaných laboratoří dokládající shodu limitů specifické migrace dle Nařízení (EU) č.10/2011 o plastech. Tato dokumentace je archivována a plně k dispozici příslušným kontrolním orgánům. 

V Kamenickém Šenově  31.6.2026
Miroslav Bajgar
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