Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
(informaci o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
Produkt
	Katalogové číslo
	Název

	mp001
	Miska plastová PP 0,5l na polévku opakovaně použitelná/100ks/1000ks




Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů splňují  příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 
Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovanou klasifikací ohledně specifických  nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:
· 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
· 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
Výrobky jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.
Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.
Výše uvedené výrobky neobsahují  potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)) a PFAS.

Materiálové složení:
Výše uvedené produkty jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) s příměsí bílého barviva.
Výrobek je certifikovaný pro opakované použití (až 125 mycích cyklů).
Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.
	Odpornosc neczyn kuchennych na mechaniczne smywanie
Mechanical dishwashing resistence of utensils
	Jednotka

Unit
	Oceniane cechy: kolor, blyszczaca, powierzchnia, przebarwdenia, zmatowlenia, odporne osady i warstwy opalizujace, inny wyglad- deformacje
Evaluated Feastures: colours, glossy surface, tarnish, resistant deposita and iridescent layers, other appearance - deformation

	Talerz PP biely 220 mm
White PP plates 220 mm
	Stopien
Degree
	
0

	Miski PP biele (350ml, 500ml, 600ml)
White PP bowl (350ml,500ml,600ml)
	Stopien

Degree
	
0



Migrační testy:
Celková migrace i specifická migrace jsou pod zákonnými limity. Zkoušky byly provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.
Celková migrace:
	Rodzaj badania
Test
(PN-EN 1186-1:2005)
	Plyn modelowy
Food simulant
	Warunki kontaktu
Contact conditions
	Krytarium migracji
Migration criterion
(mg/dm2)
	Ocena Zgodnosci
Result of conformity

	M1-Pierwsze badanie/first test
M2-Drugie badanie/secound
test
M3-Trzetie badanie/Third test
	
10%etanol
10%ethanol
	
2h/70°C
	
≤10
	
Zgodny
Pass

	M1-Pierwsze badanie/first test
M2-Drugie badanie/secound test
M3-Trzetie badanie/Third test
	
3% kwas octowy
3% acetic acid
	
2h/70°C
	
≤10
	
Zgodny
Pass

	M1-Pierwsze badanie/first test
M2-Drugie badanie/secound test
M3-Trzetie badanie/Third test
	
95%etanol
95%ethanol
	
4h/60°C
	
≤10
	
Zgodny
Pass

	M1-Pierwsze badanie/first test
M2-Drugie badanie/secound test
M3-Trzetie badanie/Third test
	
Izooktan
isooctane
	
0,5h/40°C
	
≤10
	
Zgodny
Pass


Specifická  migrace:
	Pierwiastki wg.Zal.II do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr.10/2011
Elements Of Annex  it to Commission Regulation (EU) No 10/2011
Li, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Ba, La, Eu, Gd, Tb, Hg, Pb


	Badania/ Tests
	Plyn modelowy
Food simulant
	Warunki kontaktu
Contact conditions
	Krytarium migracji
Migration criterion
(mg/dm2)
	Ocena Zgodnosci
Result of conformity

	M1-Pierwsze badanie/first test
M2-Drugie badanie/secound test
M3-Trzetie badanie/Third test
	
3% kwas octowy
3% acetic acid
	

2h/100°C
	
Wg.Rozp.10/2011

According to Reg.10/2011
	

Zgodny
       Pass



Nejsou obsaženy žádné SML látky (SML (mg/kg) – specifický migrační limit platný pro danou látku, vyjádřený v mg látky na 1 kg potravin).

Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:
6dm2/1kg

Duální látky:
Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“. Splňují požadavky nařízení (ES) č.1333/2008.
Výrobky neobsahují SVHC a splňují požadavky nařízení (ES) č.1907/2006 v platném znění. Podle současného stavu techniky nepodléhají hotové výrobky vyrobené ze surovin a směsí od našich dodavatelů registraci ani oznámení podle nařízení REACH.

PFAS  látky:
Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány. Potvrzujeme, že výše uvedené obaly splňují prahové limity PFAS dle nařízení čl.5 PPWR:
· 25 ppb pro jakoukoli jednotlivou látku PFAS ( s vyloučením polymerních PFAS)
· 250 ppb pro součet PFAS ( s vyloučením polymerních PFAS)
· 50 ppm pro celkové množství PFAS včetně polymerních PFAS


Těžké kovy:
Výše uvedené výrobky neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 PPWR, včetně těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).

Typy potravin, které jsou určeny pro styk s daným materiálem:
Veškeré typy potravin – suché, vodnaté, horké, studené, kyselé, mastné, tučné potraviny,…..

Použití:
Výrobek je vhodný pro styk s potravinami o maximální teplotě 100°C po dobu 15-ti minut.
Výrobek je vhodný pro styk s potravinami o teplotě do 70°C po dobu 2 hodin.
Výrobek je vhodný pro mytí v myčce (až 125 cyklů).

Skladování:
Výrobek se musí skladovat v suchu.
Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením.

Prohlášení o shodě je vystaveno na základě prohlášení výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.




V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar 
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