Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
(informaci o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
Produkt
	Katalogové číslo
	Název

	KRT01
	Kelímek 0,5l rPET nápojový transparent/50ks/800ks




Prohlašujeme, že výše uvedený produkt splňuje tato nařízení:
· Nařízení (ES) a nařízení Komise (EU) č.10/2011 ze dne 14.ledna 2011o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění nařízení 2018/79 ze dne 18.ledna 2018 a ve znění nařízení 2018/213 ze dne 14.února 2018 a nařízení 2019/37 ve znění nařízení 2019/37 ze dne 10.ledna 2019 o změně a opravě nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
· Nařízení komise (EU) 2023/1627 ze dne 10.srpna 2023, kterým se mění příloha 1 nařízení (EU) č.10/2011, pokud jde o povolení látky bis (2-ethylhexyl)cyklohexan-1,4-dikarboxylát (FCM č.1079).
· Nařízení Komise (EU) 2023/1442 ze dne 11.července 2023, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, pokud jde o změny povolení látek a přidání nových látek.
· Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17.prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Nařízení Komise (EU) 2020/1245 ze dne 2.září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
· Nařízení Komise (EU) 2019/1338 ze dne 8.srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úřední věstník EU L209)
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 (Úřední věstník Evropské unie č.338, poz.4 v platném znění) ze dne 17.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/59/ES a 89/109/ES.
· Nařízení (ES) č.2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami; v platném znění
· Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15.září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č.282/2008.
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20.prosince 1994 o obalech a obalových odpadech, ve znění doporučení 2004/12/ES, v platném znění.
· Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovanou klasifikací ohledně specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.
Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.

Materiálové složení:
Kelímky jsou vyrobeny z 50% recyklovaného polyethylentereftalátu (rPET).
Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.

Migrační testy:
Celková migrace a specifická migrace jsou pod zákonnými limity.
Výrobky uvedené výše neobsahují a nejsou vyráběny s použitím epoxidových derivátů „BADGE“, „BFDGE“ nebo „NOGE“.
Testování migrace pro dlouhodobé skladování:
Simulant -10% ethanol, kontaktní podmínky -10 dní při 40°C,
Výsledek <0,7 (MAX10)
Simulant -3% kyselina octová, kontaktní podmínky  -10 dní při 40°C,
Výsledek <0,7 (MAX10)
Simulant – olivový olej, kontaktní podmínky -10 dní při 40°C,
Výsledek <2 (MAX10)
Chemická analýza:
Hg – výsledek – 1,0 mg/kg
Cd – výsledek < 0,500 mg/kg
Cr – výsledek <1,50 mg/kg
Pb – výsledek < 1,50 mg/kg

Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:
6dm2/1kg
Duální látky:
Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady („dvojího užití“).
PFAS  látky:
Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány. Potvrzujeme, že výše uvedené obaly splňují prahové limity PFAS dle nařízení čl.5 PPWR:
· 25 ppb pro jakoukoli jednotlivou látku PFAS ( s vyloučením polymerních PFAS)
· 250 ppb pro součet PFAS (s vyloučením polymerních PFAS)
· 50 ppm pro celkové množství PFAS včetně polymerních PFAS

	

Test
Method
	


Unit
	


Result
	


Criteria
	Statement of conformity


	Total fluorine
CPSD 00305 _ Rev.00 rok 2023 (Combustion ion Chromatography)
	
mg/kg
	
<20
	
≤50
	
Pass

	Content of polyfluoroalkyl compoundo (PFAS) (PPWR)
CPSD-AN-00668-MTHD: CEN/TS 15968

	1,1,2,2,,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate ND ecyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium salt PFOSN(CH3)2-((CH2)9CH3)2
CAS: 251099-16-8
	

mg/kg
	

Not detected
	

≤0,025
	

Pass

	2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfomanido)-ethanol N-EFOSE (CAS:1691-99-2)
	mg/kg
	Not detected
	
≤0,025
	Pass

	2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol N-MeFOSE (CAS:24448-09-7)
	mg/kg
	Not detected
	
≤0,025
	Pass

	Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride PFOS-F (CAS:307-25-7)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctanoyl fluoride PFOA-F
(CAS:335-06-0)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	1H,1H,2H,2H-Perfluorododecane sulfonic acid 10:2FTS (CAS:120226-60-0)
	mg/kg
	Not detected
	
≤0,025
	Pass

	1H,1H,2H,2H-Perfluorodencane sulfonate acid 8:2FTS (CAS:39108-34-4)
	mg/kg
	Not detected
	
≤0,025
	Pass

	1H,1H,2H,2H-perfluorodencane sulfonate acid sodium salt 8:2 FTS-Na
	mg/kg
	Not detected
	
≤0,025
	Pass

	1H,1H,2H,2H-perfluorooctanesulphonic acid 6:2FTS (CAS:27619-97-2)
	mg/kg
	Not detected
	
≤0,025
	Pass

	2H,2H-perfluorodecanoic acid H2PFDA (CAS: 27854-31-5)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	2H,2H,3H,3H-perfluoroundecanoic acid H4PFUnA (CAS:34598-33-9)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	7H-perfluoroheptanoic acid HPFHpA (CAS:1546-95-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfuoro-1-heptanesulfonic acid PFHpS (CAS:375/92-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid PF-3,7-DMOA (CAS: 172155-07-6)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-n-decanoic acid PFDA (CAS: 335-76-2)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-n-hexanoic acid PFHxA-NH4 (CAS: 307-24-4)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-n-heptanoic acid PFHpA (CAS: 375-85-9)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-n-nonanoic acid PFNA (CAS: 375-95-1)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-n-octanoic acid PFOA (CAS:335-67-1)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorobutanesulfonic acid PFBS (CAS: 375-73-5)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorodecane sulfonic acid PFDS (CAS: 335-77-3)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorododenoic acid PFDoA (CAS: 307-55-1)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorohexanesulfonic acid PFHxS (CAS: 355-46-4)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorobutyric acid PFBA (CAS: 375-22-4)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctanesulfonic acid PFOS (CAS: 1763-23-1)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoropentanoic acid PFPA (CAS: 2706-90-3)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorotetradecanoic acid PFTeA (CAS: 376-06-7)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorotridecanoic acid PFTrA (CAS: 72629-94-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoroundecanoic acid PFUnA (CAS: 2058-94-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	N-Ethylpefluoro-1-octanesulfonamide N-EFOSA (CAS: 4151-50-2)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	N-Methylperfuoro-1-octaneslfonamide N-MeFOSA (CAS: 31506-32-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Ammonium pentadecafluorootanote APFO (CAS: 3825-26-1)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Ethyl Perfluorooctanoate PFOA-E (CAS: 3108-24-5)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Methyl-perfluorooctanonate PFOA-Me  (CAS: 376-27-2)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Potassium perfluorooctanonate PFOA-K  (CAS: 2395-00-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Sodium perfluorooctanonate PFOA-Na (CAS: 335-95-5)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Silver perfluorooctanonate PFOA-Ag (CAS: 335-93-3)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctanate sulfonamide PFOSA (CAS: 754-91-6)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Ammonium perfluorooctanesulfonate PFOS-NH3 (CAS: 29081-56-9)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctane sulfonate diethanolamine salt PFOS-DEA (CAS: 70225-14-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctanesulfonic acid lithium salt PFOS-Li (CAS: 29457-72-5)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluoro-1-heptanesulfonic acid potassium salt PFHpS-K (CAS: 60270-55-5)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorodecane sulfonic acid potassium salt PFDS-K (CAS: 2806-16-8)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctanesulfonic acid potassium salt PFOS-K (CAS: 2795-39-3)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorodecane sulfonic acid sodium salt PFDS-Na (CAS: 2806-15-7)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt 4PFOSN(C2H5)4 (CAS: 56773-42-3)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,025
	Pass

	Content of polyfluoroalkyl compounds (PFAS)
	mg/kg
	Not detected
	≤0,25
	Pass



1) LOQ 0,01 mg/kg, LOD 0,004 mg/kg
2) Regulation (EU) 2025/40 of the European Parlament and of the Council of 19 Decembre 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Derective (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC.
Typy potravin, které jsou určeny pro styk s kelímky:
Alkoholické nápoje, ledové nápoje, mléčné nápoje, majonézové saláty, ovocné šťávy.
Použití:
Výrobek není vhodný pro styk s potravinami při teplotě nad 70°C.
Výrobek nesmí být použit pro ohřev v mikrovlnné troubě.
Výrobek lze použít při nízkých teplotách až do -20°C.
Kelímky lze použít pro dlouhodobé skladování a zamrazování.
Skladování:
Skladovat v suchu, při teplotě -5°C až +50°C.
Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením.

Prohlášení je vydáno na základě prohlášení o shodě výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.
V Kamenickém Šenově dne 12.7.2026
Miroslav Bajgar
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