1) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který prohlášení o shodě vydává:
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
2) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty z plastů nebo meziprodukty z jejich výroby nebo látky určené k výrově těchto materiálů a předmětů;
Distributor: Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, 
IČ 48283550
3) Totožnost zmíněných materiálů, předmětů, meziproduktů z výroby nebo látek určených k výrobě těchto materiálů a předmětů;

MISKY, KRABIČKY, KELÍMKY, POHÁRKY, BOXY, VÍČKA PAPÍROVÉ S VNITŘNÍ LAMINACÍ PE
Laminace z Polyethylenu – přicházející do styku s potravinou
	Katalogové číslo
	popis

	kpc840
	Kelímek na kávu 100/120ml papírový hnědý kraft 4oz/50ks/1000ks

	kpc841
	Kelímek na kávu 200/250ml papírový hnědý kraft 8oz/50ks/1000ks

	kpc842
	Kelímek na kávu 300/350ml papírový hnědý kraft 12oz/50ks/1000ks

	kpc851
	Kelímek na kávu 150/180ml papírový hnědý ECO BAMBOO 6oz/50ks/1000ks




4) Datum prohlášení: 10.8.2026

5) Výše uvedené výrobky jsou v souladu s těmito Nařízeními:
· Nařízení 1935/2004/ES včetně článku 3 (bezpečnost výrobku), čl.11 odst.5 (povolení nového materiálu), článku 15 (označování) a článku 17 (sledovatelnost) v platném znění,
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami v platném znění,
· Zákon č.258/2000 Sb. o veřejném zdraví v platném znění
· Nařízení 2023/2006/ES o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami v platném znění
· Doporučení XXXVI BfR „ Papír a lepenka pro styk s potravinami“
· Pokyny EuPia týkající se tiskových inkoustů (2011),
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), článek 5(4) a článek 5(5) v platném znění,
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

6) odpovídající informace umožňující následným provozovatelům podniků zajistit soulad s tímto nařízením, pokud jde o použité látky, pro něž jsou v přílohách I a II stanovena omezení a/nebo specifikace, včetně odpovídajících informací o přítomnosti nezáměrně přidaných látek, jsou-li přítomny v množství, které by mohlo způsobit nesoulad konečného materiálu s článkem 3 nařízení (ES) č.1935/2004.

Papír/lepenka
Splňuje požadavky doporučení BfR XXXVI, Papír a karton, a to následovně:
· je vyroben z panenských a recyklovaných vláken
· podle prohlášení výrobce splňují MOSH a MOAH požadavky: 
MOSH <2mg/kg, MOAH<0,5mg/kg

PE plastová laminace:
Na základě prohlášení výrobců surovin a dodavatele informujeme, že při výrobě nejsou použity látky, pro které jsou stanovené povolené specifické limity migrace SML v souladu s přílohou I nařízení (EU) č.10/2011.

Výrobek splňuje požadavky bodu 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č.10/2011 v platném znění, za definovaných podmínek použití neuvolňuje kovy uvedené v tabulce 1 této přílohy v množství přesahujícím jejich specifické migrační limity (SML).

Výrobek splňuje požadavky bodu 2 přílohy II nařízení Komise (EU) č.10/2011 v platném znění, za definovaných podmínek použití neuvolňuje PAA v množství překračujícím stanovené limity detekce.

Výrobek splňuje požadavky nařízení Komise (EU) 2024/3190, kterým se zakazuje používání BPA v materiálech určených pro styk s potravinami.

Celkové migrace / plastová vrstva:

Výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, splňují globální migrační limity podle nařízení Komise (EU) č.10/2011 v následujících testovacích podmínkách a jsou v souladu s výsledky testů:

	
	Test Condition

	
	10% Ethanol (V/V)
	3% Acetic acid (W/V)
	95% Ethanol
	Isooctane

	1
	70°C, 2 hrs
	70°C, 2 hrs
	60°C, 2 hrs
	40°C, 2 hrs





	Simulant used
	Limit
	Unit(s)
	RL
	1
(1Migration)
	Comment

	10% Ethanol (V/V)
	10
	Mg/dm2
	3.0
	ND
	Pass

	3% Acetic acid (W/V)
	10
	Mg/dm2
	3.0
	ND
	Pass

	95% Ethanol
	10
	Mg/dm2
	3.0
	ND
	Pass

	Isooctane
	10
	Mg/dm2
	3.0
	ND
	Pass





7) odpovídající informace týkajících se látek, na které se vztahuje určité omezení v potravinách, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, pokud jde o úroveň jejich specifické migrace a případně o kritéria pro čistotu v souladu se směrnicemi 2008/60ES, 95/45/ES a 2008/84/ES, aby uživatel těchto materiálů nebo předmětů mihl zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU, nebo v případě jejich neexistence s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Na základě dokumentace 
dodavatele nebyly identifikovány žádné dual-use látky podléhající omezením.

Nařízení (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR)

Článek 5 odst.4: Součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu (Cr(VI)) přítomných v obalu nebo jeho součástech nepřesahuje 100 mg/kg.

Článek 5 odst.5: PFAS; shoda byla posouzena na základě TR č.CANEC2602396210 ze dne 30.07.2026, výsledek stanovení celkového fluoru: ≤50mg/kg.

Total Fluorine Screening for Perfluoralkyl and Polyfluoralkyl Substances (PFAS) Content

Test Method:  With reference to IEC 62321-3-2:2020

	Test item (s)
	Limit
	Unit(s)
	MDL
	A10

	Fluorine
	50
	Mg/kg
	20
	48

	Conclusion
	Pass




8) specifikace, týkající se použití materiálu nebo předmětu:
i) druh nebo druhy potravin, se kterými má přijít do styku: výrobky jsou vhodné pro styk s vodnými, kyselými (pH nižší než 4,5) a mastnými potravinami za deklarovaných podmínek použití
ii) délka a teplotu pro zpracování a skladování při styku s potravinami: výrobky jsou vhodné pro plnění za tepla nebo krátkodobé zahřátí v rozsahu 70°C až 100°C. Maximální doba styku 2 h při 70°C; při vyšší teplotě podle vztahu t=120/2((T-70)/10) minut, tj.60 minut při 80°C, 30 minut při 90°C, 15 minut při 100°C. Bez následného dlouhodobého skladování potravin v obalu a bez chlazeného nebo mrazeného skladování v kontaktu s potravinou. Soulad ověřen zkouškou celkové migrace za podmínek OM3 (2h/70°C). Výše uvedené výrobky nejsou určeny pro použití v mikrovlnných troubách.
iii) Poměr povrchu, který je ve s potravinou, a objemu styku, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu: Test shody byl proveden s poměrem kontaktní plochy k použitému objemu 6dm2/1 kg.

9) je-li ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu použita funkční bariéra, potvrzení, že příslušný materiál nebo předmět splňuje požadavky čl.13 odst.2,3 a 4 nebo čl.14 odst.2 a 3 tohoto nařízení

Předmět prohlášení je v souladu s požadavky čl.14 odst.2 a 3 Nařízení Komise (EU) č.10/2011 ze dne 14.ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami se změnami.


Sledovatelnost výrobku:
Na základě prohlášení od výrobce lze produkty sledovat podle čísla výrobní zakázky a výrobního kódu na štítku.

V souladu se článkem 3 Nařízení (ES) č.1935/2004 prohlašujeme, že uvedené výrobky, pokud jsou používány k výše uvedeným účelům a za obvyklých či předvídatelných podmínek, žádným způsobem neovlivňují a nemění organoleptické vlastnosti balených potravin.

Prohlášení bylo vydáno na základě Prohlášení o shodě výrobce a výsledků zkoušek v akreditované laboratoři SGS:
· TR č.CAN24-0169394-02 ze dne 21.04.2024;
· TR č.CANAF24020341601 ze dne 10.10.2024;
· TR č.CANEC26020396210 ze dne 30.07.2026;
· a na základě prohlášení výrobců surovin a dalších materiálů používaných k výrobě.


Toto prohlášení je platné do té doby, pokud nevejde v platnost žádná nová právní úprava a během tohoto období nedojde k žádné změně produktu, která by mohla změnit jeho specifikace.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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