PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
pro materiály a předměty z plastu určených pro styk s potravinami.
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
	Katalogové číslo
	popis

	mp009
	Miska 500ml termo XPP Airpac pr.115mm/25ks/600ks

	mp010
	Víčko plastové PP na misky termo XPP, pr.115mm/25ks/600ks

	ktp01
	Kelímek termo XPP Airpac Snow 0,2l/0,25l/50ks/1250ks



tímto prohlašuje, že následující předměty jsou v souladu s:
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (článek 3, článek 11, článek 15 a článek 17)
· Nařízením Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
· Nařízením komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
· Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), koncentrace těžkých kovů nepřekračuje 100 mg/kg
· Německým zákonem o potravinách, spotřebním zboží a krmivech LFGB 
(§30 a §31)
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
Limity celkové a specifické migrace nepřekračují zákonné limity při použití, jak je uvedeno níže.
Materiály a látky, na které jsou dle Nařízení Komise (EU) č.10/2011 zavedena omezení nebo specifikace:
	Ref.č.
	CAS číslo
	Název látky
	Limit specifické migrace (SML)

	-
	- 
	Zinek
	5 mg/kg

	-
	-
	Hliník
	1 mg/kg

	
68320
	
2082-79-3
	Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl) propanoát
	
1 mg/dm2

	13380/25600/94960
	77-99-6
	1,1,1-trimethylolpropan
	6 mg/kg

	39815
	182121-12-6
	9,9-bis(methoxymethyl)fluoren
	0,05 mg/kg





Dual-Use-Aditiva použita ve výrobcích:
	Název látky
	E číslo

	Glycerol monostearát
	E471

	Vápenaté soli mastných kyselin
	E470a



Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují Bisfenol A.
Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují PFAS.
Specifikace týkající se použití nebo omezení:
· Druhy potravin, které můžou přijít do styku s materiálem: 
Vodné, kyselé, alkoholické, tučné a suché potraviny.
Použití:
Teplotní rozsah použití je 4°C – 100°C, zahrnující zahřátí na 70°C po dobu až 2 hodin nebo 100°C po dobu 15 minut, které není následované dlouhodobým skladováním při pokojové teplotě nebo v chladničce.
Vzhledem k tomu, že mikrovlnné trouby nemají kontrolu teploty, tak nemůžeme zaručit bezproblémové použití.
Limity celkové a specifické migrace nebudou překročeny za těchto podmínek:
	
Druh potravin
	
Testovaný simulant
	Testovací podmínky: čas a teplota kontaktu

	Vodné
	Voda
	240h při 40°C

	Vodné + kyselé
	3% kyselina octová
	240h při 40°C 

	Alkoholické + tučné
	95% ethanol
	240h při 40°C 

	Tučné
	Izooktan
	48 h při 20°C






Testování organoleptických vlastností neukázalo žádné zřetelné změny vůní a chutí.

Poměr plochy předmětu ve styku s potravinou k objemu potravinového simulantu: 
11 dm2/l.

Toto prohlášení je platné pro námi dodané výrobky uvedené výše. Výrobky jsou v souladu s ustanoveními výše uvedených směrnic a nařízení pro styk s potravinami.
Totožnost a adresa výrobce není zveřejněna z důvodu obchodního tajemství.
Platnost prohlášení: do odvolání nebo nového vystavení

V Kamenickém Šenově dne 11.8.2026
Miroslav Bajgar
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