Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 
(informace o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
	Katalogové číslo
	popis

	CVC16
	Lžička plastová černá 13,3cm opakovaně použitelná(CVC16)/100ks/2000ks




Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů vyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Výrobky splňují příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovoanou klasifikací ohledně specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:
· 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
· 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
Výrobky jsou v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno. Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.

Výše uvedené výrobky  neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).


Materiálové složení:
Výše uvedené produkty jsou vyrobeny z polystyrenu (PS) s příměsí černého barviva. Výrobek je certifikovaný pro opakované použití ( až 125 mycích cyklů).
Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.
	Odpornosc naczyn kuchennych na mechaniczne smywanie
Mechanical dishwashing resistence of utensils
	Jednotka

Unit
	Oceniane cechy:
Kolor, blyszczaca powierschnia, zmatowienia, odporne osady i warstwy opalizujace, inny wyglad- deformacje
Evalusted Features: colour, glossy surface, tarnish, resistant deposits and iridescent layers, other appearance-deformation

	Sztucce PS transparent (lyzka, lyzecka, wiedelec, nož)
Transparent PS cutlery (spoon, teaspoon, fork, knife)
	Stopien



Degree
	


0

	Sztucce PS biele(lyzka, lyzeczka, wiedelec, nož)
White PS cutlery (spoon, teaspoon, fork, knife)
	Stopien



Degree
	  


0

	Sztucce PS czarne(lyzka, lyzeczka, wiedelec, nož)
Black PS cutlery (spoon, teaspoon, fork, knife)
	Stopien



Degree
	


0



Migrační testy:
Celková migrace i specifické migrace jsou pod zákonnými limity.
Zkoušky byly provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.




Celková migrace:
	Rodzaj badania
Test
(PN-EN 1186-1:2005
	Plyn modelowy
Food simulant
	Warunki kontaktu
Contact conditions
	Kryterium migracji
Migration criterion
(mg/dm2)
	OceneZgodnosci
Result of conformity

	M1-Pierwsze badanie/First test
M2-Drigie badanie/Secound test
M3-trzacie badanie/Third test
	10% etanol


10%ethanol
	


2h / 70°C
	


≤ 10
	


Zgodny / Pass

	M1-Pierwsze badanie/First test
M2-Drigie badanie/Secound test
M3-trzacie badanie/Third test
	3% kwas octowy

3%acetic acid
	


2h / 70°C
	


≤ 10
	


Zgodny / Pass

	M1-Pierwsze badanie/First test
M2-Drigie badanie/Secound test
M3-trzacie badanie/Third test
	95% etanol


95% ethanol
	


4h / 60°C
	


≤ 10
	


Zgodny / Pass

	M1-Pierwsze badanie/First test
M2-Drigie badanie/Secound test
M3-trzacie badanie/Third test
	Izooktan


isooctane
	


0,5h / 40°C
	


≤ 10
	


Zgodny / Pass











Specifická migrace:
	Difosfonian tetrakis
(2,4-di-tert-butylo-fenylo)-4,4-bifenylylenu
(CAS:38613-77-3; Ref.:92560)
	Plyn modelowy
Food simulant
	Warunki kontaktu
Contact conditions
	Kryterium migracji
Migration criterion
(mg/dm2)
	OceneZgodnosci
Result of conformity

	 M1-Pierwsze badanie/First test
M2-Drigie badanie/Secound test
M3-trzacie badanie/Third test
	95% etanol


95% ethanol
	

2h / 60 °C
	


≤ 18
	


Zgodny / Pass

	Pierwiastki wg.Zsl.II do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 10/2011
Elements Of Annex II to Commission Regulation (EU) No 10/2011
Li, Na, Hg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Ba, La, Eu, Gd, Tb, Hg, Pb, suma lantanowcow – EU, Gd, La, Tb

	M1-Pierwsze badanie/First test
M2-Drigie badanie/Secound test
M3-trzacie badanie/Third test
	
3% kwas octowy
3% acetic acid
	

2h / 100°C
	
Wg.Rozp.10/2011

According to Reg.
10/2011
	


Zgodny / Pass



Nejsou obsaženy žádné SML látky (SML (mg/kg)- specifický migrační limit platný pro danou látku, vyjádřený v mg na 1kg potraviny).
Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:
6 dm2/ 1 kg
Duální látky:
Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“. Splňují požadavky nařízení (ES) č.1333/2008.
Výrobky neobsahují SVHC a splňují požadavky nařízení (ES) č.1907/2006 v platném znění. Podle současného stavu techniky nepodléhají hotové výrobky vyrobené ze surovin a směsí od našich dodavatelů registraci ani oznámení podle nařízení REACH.

Hotové výrobky vyrobené z biologického materiálu WPC byly testovány a hodnoceny z hlediska migrace NIAS ve spolupráci se schválenou laboratoří. Výsledky testů neprokázaly přítomnost těchto látek.
NIAS= nezáměrné chemické látky, které jsou přítomny v materiálech určených pro styk s potravinami (FCM) nebo v předmětech určených pro styk s potravinami FCA, ale nebyly záměrně přidány během výrobního procesu.
PFAS látky:
Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány.
Těžké kovy:
Výše uvedené výrobky neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů ( Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).
Typy potravin, které jsou určeny pro styk s příbory:
Veškeré typy potravin – suché, vodnaté, horké, studené, kyselé, mastné, tučné potraviny.
Použití:
Výrobek je vhodný pro styk s horkými potravinami do těchto teplot: +70°C po dobu ne delší než 2 hodiny, +100°C po dobu ne delší než 15 minut.
Výrobek je možno použít při nižších teplotách do -5°C ( pro nižší teplotu nemáme k dispozici data).
Výrobek je vhodný pro mytí v myčce (až 125 cyklů).
Skladování:
Výrobek se musí skladovat v suchu při teplotě od -5°C do + 40°C.
Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením (UV záření)

Prohlášení o shodě je vystaveno na základě prohlášení výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.



V Kamenickém Šenově dne 08.04.2026
Miroslav Bajgar
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