1) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který prohlášení o shodě vydává:
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
2) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty z plastů nebo meziprodukty z jejich výrovy nebo látky určené k výrově těchto materiálů a předmětů;
Distributor: Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, 
IČ 48283550
3) Totožnost zmíněných materiálů, předmětů, meziproduktů z výroby nebo látek určených k výrobě těchto materiálů a předmětů;

Kelímky a víčka z materiálu PP (Polypropylen, bez uhlíkové černé PP06) viz.specifikace níže:

	Katalogové číslo
	popis

	CMPMB1-2
	Miska PP 243x208x41/30mm, 1-dílná černá s víkem PP transp./250ks

	CMPMB2-2
	Miska PP 1250ml 189x255x45mm, 2-dílná, COOK1250N2C/320ks

	CMPMB3
	Menu box 3-dílný černý bezzámkový/250ks



4) Datum prohlášení: 10.8.2026

5) potvrzení, že zmíněné předměty nebo materiály z plastů, meziprodukty z výroby nebo látky splňují příslušné požadavky stanovené v tomto nařízení a v nařízení (ES) č.1935/2004:

Výše uvedené výrobky jsou v souladu s těmito Nařízeními:
· Nařízení 1935/2004/ES včetně článku 3 (bezpečnost výrobku), čl.11 odst.5 (povolení nového materiálu), článku 15 (označování) a článku 17 (sledovatelnost).
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 ze dne 14.ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami v platném znění.
· Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a dalších bisfenolů a derivátů bisfenolu s harmonizovanou klasifikací specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, kterým se mění nařízení (EU) č.10/2011 a ruší nařízení (EU) 2018/213.
· Nařízení Komise (EU) 2025/351 ze dne 21.února 2025, kterým se mění nařízení (EU) č.10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, mění se nařízení (EU) 2022/1616 o recyklovaných plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a ruší se nařízení (ES) č.282/2008 a mění se nařízení (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami, pokud jde o recyklované plasty a další záležitosti týkající se kontroly jakosti a výrobky plastových materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
· Zákon č.258/2000 Sb. o veřejném zdraví v platném znění
· Nařízení komise (ES) č.2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami v platném znění
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 ze dne 19.prosince 2024 o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES

6) odpovídající informace umožňující následným provozovatelům podniků zajistit soulad s tímto nařízením, pokud jde o použité látky, pro něž jsou v přílohách I a II stanovena omezení a/nebo specifikace, včetně odpovídajících informací o přítomnosti nezáměrně přidaných látek, jsou-li přítomny v množství, které by mohlo způsobit nesoulad konečného materiálu s článkem 3 nařízení (ES) č.1935/2004:

Výrobky, na které se toto prohlášení odkazuje, splňují globální migrační limity podle nařízení 10/2011 v následujících zkušebních podmínkách a jsou v souladu s výsledky zkoušek.
Doba trvání a teplota kontaktu s potravinami odpovídají podmínkám následujících testů globální migrace (OMS)

	Simulating
	Duration of the migraton
	Migration temperature
	Comments

	Acetic Acid 3% (B)
	2 hrs
	100°C
	

	Ethanol 50% (D1)
	2 hrs
	100°C
	

	Vegetable Oil (D2)
	1 hr
	121°C
	



Zkouška OM 5 zahrnuje také podmínky kontaktu s potravinami popsané pro OM0, OM1, OM2, OM3 a OM4.
Představuje nejhorší možné podmínky pro všechny simulanty potravin, které jsou v kontaktu s polyolefiny.

	MG0
	30 min při 40°C
	Jakýkoli kontakt s potravinami při nízkých nebo okolních teplotách a po krátkou dobu (≤30 minut)

	MG1
	10 dní při 20°C
	Jakýkoli kontakt se stavem: Zmrazené a chlazené

	

MG2
	

10 dní při 40°C
	Jakékoli dlouhodobé skladování při pokojové teplotě nebo nižší teplotě, včetně ohřevu na maximálně 70°C po dobu až 2 hodin nebo ohřevu na maximálně 100°C po dobu až 15 minut

	


MG3
	


2 hodiny při 70°C
	Jakékoli podmínky včetně ohřevu na maximálně 70°C po dobu maximálně 2 hodin nebo ohřevu na maximálně 100°C po dobu maxinálně 15 minut, bez následného dlouhodobého skladování při pokojové teplotě nebo v chladničce.

	
MG4
	
1 hodina při 100°C
	Vysokoteplotní aplikace pro všechny simulanty. Do maximální teploty 100°C

	

MG5
	Buď 2 hodiny při 100°C, nebo při teplotě odlivu, tj.1 hodinu při 121°C
	
Vysokoteplotní aplikace při maximální teplotě 121°C



Na základě prohlášení našich dodavatelů a dle pokynů výrobců obsahuje materiál PP BEZ uhlíkové černé (PP06) následující látky, na které se vztahují omezení:
	Ref
number
	CAS No.
	Substances:
	LMS (mg/kg)

	
	7439-89-6
	Copper
	SML  =  5mg/kg

	
	7440-50-8
	Iron
	SML  =48mg/kg

	
	0108-05-4
	Vinyl acetate
	SML =12mg/kg




7) odpovídající informace týkající se látek, na které se vztahuje určité omezení v potravinách, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, pokud jde o úroveň jejich specifické migrace a případně o kritéria pro čistotu v souladu se směrnicemi 2008/60/ES, 95/45/ES a 2008/84/ES, aby uživatel těchto materiálů nebo předmětů mohl zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU, nebo v případě jejich neexistence s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Na základě prohlášení našich dodavatelů a dle pokynů výrobců mohou výše uvedené výrobky obsahovat následující přísady dvojího použití:
	E number
	CAS No.
	Substances:

	· 
	-
	-



Záměrné přidávání PFAS: Dle našich nejlepších znalostí a na základě dokumentace poskytnuté výrobci výrobků a výrobci vstupních materiálů nejsou do výrobků uvedených v bodě 1 perfluoralkylové a polyfluoralkylové látky (PFAS) záměrně přidávány.
Těžké kovy dle čl.5 odst.4 Na základě aktuálně dostupné dokumentace součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v obalech nepřekračuje limit 100 mg/kg.

Výše uvedené výrobky neobsahují žádné primární aromatické aminy uvedené v příloze II nařízení (EU) č.10/2011.


8) specifikace týkající se použití materiálu nebo předmětu:
i) druh nebo druhy potravin, se kterými má přijít do styku:
výše uvedené výrobky jsou vhodné k přímému styku se všemi druhy potravin včetně kyselých, mastných a tukových.
ii) délka a teplotu pro zpracování a skladování při styku s potravinami:
Jakékoli dlouhodobé skladování při pokojové teplotě nebo nižší teplotě, včetně ohřevu na maximálně 70°C po dobu až 2 hodin nebo ohřevu na maximálně 100°C po dobu až 15 minut.
iii) poměr povrchu, který je ve s potravinou, a objemu styku, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:   
6 dm2 na 1 kg potraviny

9) je-li ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu použita funkční bariéra, potvrzení, že příslušný materiál nebo předmět splňuje požadavky čl.13 odst.2,3 a 4 nebo čl.14 odst.2 a 3 tohoto nařízení

Nepoužije se  / není relevantní

Sledovatelnost výrobku:
Na základě prohlášení od výrobce lze produkty sledovat podle čísla výrobní zakázky a výrobního kódu na štítku.

V souladu se článkem 3 Nařízení (ES) č.1935/2004 prohlašujeme, že uvedené výrobky, pokud jsou používány k výše uvedeným účelům a za obvyklých či předvídatelných podmínek, žádným způsobem neovlivňují a nemění organoleptické vlastnosti balených potravin.

Prohlášení bylo vydáno na základě výsledků zkoušek  a na základě prohlášení výrobců surovin a dalších materiálů používaných k výrobě.

Toto prohlášení je platné do té doby, pokud nevejde v platnost žádná nová právní úprava a během tohoto období nedojde k žádné změně produktu, která by mohla změnit jeho specifikace.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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