Prohlášení o souladu s Nařízením o obalech a obalových odpadech (PPWR)
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 prohlašuje, že níže uvedený materiál, splňuje zákonné požadavky aktuálně platného znění nařízení (EU) č.10/2011, jakož i nařízení (EU) č.2023/2006 a nařízení (ES) č.1935/2004.
	Katalogové číslo
	Popis

	tm11
	Taška trhací 10kg mikrotenová extra silná červ. (46x53cm)/200ks/2000ks




Název výrobku: Velmi lehké plastové nákupní tašky s uchy z PE.
Zamýšlené použití výrobku: Primární obaly určené pro balení, přenášení a přímý styk s potravinami (volně loženými, sypanými) a také průmyslovými výrobky z hygienických důvodů.
1) Technické a materiálové parametry:
Materiál / vstupní surovina – vysokohustotní / nízkohustotní polyethylen ( PE-HD / PE-LD / LLDPE) – 100% monomateriál (jednovrstvý / koextrudovaný)
Rozsah tloušťky fólie – Nominální tloušťka od 15µm / pod 15 µm ( <15µm, tolerance tloušťky +- 8%)
Kategorizace – VLPCB (velmi lehké plastové nákupní tašky)
Typy uch / úprava – taška s uchy s bočními záhyby
Barevnost / potisk – Transparentní, bílá nebo barevná pomocí masterbatche / zakázkový potisk pro značku klienta (inkousty bezpečné pro FCM / schválené pro styk s potravinami)
Recyklovatelnost – 100% vhodný materiál pro materiálovou recyklaci (SPI kód: 2 PE-HD / 4 PE-LD)

2) Normy, legislativa a soulad s předpisy (PPWR & FCM):
Nařízení o obalech a obalových odpadech (EU) 2025/40 – v souladu s požadavky platnými od 12.srpna 2026 (příloha VII a VIII PPWR). Schváleno pro obchodní oběh jako primární obal pro volně ložené a sypané potravinářské výrobky (č.11 a příloha V PPWR).
Limity pro těžké kovy (čl.5 odst.1 PPWR) - <100mg/kg (100ppm) pro součet Pb, Cd, Hg, Cr (VI) – potvrzeno testováním v akreditované laboratoři.

Regulace PFAS (čl.5 odst.2 PPWR) – Splňuje normy týkající se nepřítomnosti koncentračních hladin per- a polyfluoralkylovaných látek (PFAS) v obalech určených pro styk s potravinami, což je potvrzeno zkušebními protokoly.
Styk s potravinami (FCM) – Soulad s nařízením (ES) č.1935/2004 a nařízením Komise (EU) č.10/2011 ( celková a specifická migrace v mezích povolených limitů).
Soulad s normami EN 13427 (ČSN EN 13427), EN 13428 (ČSN EN 13428 – snižování zdrojů / minimalizace ) a EN 13430 (ČSN EN 13430 – materiálová recyklace).

3) Podmínky skladování a manipulace:
Skladování – Skladujte v krytých, suchých a čistých prostorách, mimo dosah zdrojů tepla, UV záření a přímého slunečního světla.
Teplota a vlhkost – Doporučená teplota skladování od +5 °C do +30 °C. Relativní vlhkost: 40% do 70%.

Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem uvedeným níže a bude nahrazeno v případě jakýchkoli podstatných změn ve výrobě daného předmětu, které mohou změnit některé základní požadavky pro účely shody, nebo v případě změn a aktualizací legislativních odkazů uvedených v tomto prohlášení vyžadující nové ověření pro účely souladu.

V Kamenickém Šenově dne 3.8.2026
Miroslav Bajgar
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