Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
(informaci o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
Produkt
	Katalogové číslo
	Název

	Zat13
	Miska zatavovací PP černá 1-dílná 227x178x40mm/400ks




Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů splňují příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 
Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovanou klasifikací ohledně specifických  nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:
· 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
· 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
Výrobky jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.
Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.
Výše uvedené výrobky neobsahují  potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)) a PFAS.

Materiálové složení:
Výrobky jsou vyrobeny z plastu PP – polypropylen (100% virgin material).
Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.

Migrační testy:
Celková migrace i specifické migrace jsou pod zákonnými limity. Zkoušky jsou provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.
· Teplota: 40°C po dobu 10-ti dnů
· Kyselina octová – 3%
· Ethanol – 10%
· D2 – náhradní test rostlinným olejem
· Výsledek testu: méně jak 10mg/dm2
Nejsou obsaženy žádné SML látky (SML (mg/kg) – specifický migrační limit platný  pro danou látku, vyjádřený v mg na 1 kg potraviny). Celková migrace dle nařízení Komise EU č.10/2011 nebyla překročena. Výrobek je zdravotně nezávadný.

Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření  shody materiálu nebo předmětu:
6 dm2/ 1 kg

Duální látky:
Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“. Splňují požadavky nařízení (ES) č.1333/2008.
Výrobky neobsahují SVHC a splňují požadavky nařízení (ES) č.1907/2006 v platném znění. Podle současného stavu techniky nepodléhají hotové výrobky vyrobené ze surovin a směsí od našich dodavatelů registraci ani oznámení podle nařízení REACH.

NIAS = nezáměrné chemické látky, které jsou přítomny v materiálech určených pro styk s potravinami (FCM) nebo v předmětech určených pro styk s potravinami FCA, ale nebyly záměrně přidány během výrobního procesu.

PFAS  látky:
Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány.
Potvrzujeme, že výše uvedené obaly splňují prahové limity PFAS dle nařízení čl.5 PPWR:
· 25 ppb pro jakoukoli látku PFAS (S vyloučením polymerních PFAS)
· 250 ppb pro součet PFAS ( S vyloučením polymerních PFAS)
· 50 ppm pro celkové množství PFAS včetně polymerních PFAS

Těžké kovy:
Výše uvedené výrobky neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst. nařízení PPWR, včetně těžkých kovů ( Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).

Použití:
Výrobek je vhodný pro styk s horkými potravinami do těchto teplot: +70°C po dobu ne delší než 2 hodiny, +100°C po dobu ne delší než 15 minut.
Výrobek je možno použít při nižších teplotách do -8°C (pro nižší teplotu nemáme k dispozici data).
Výrobek je vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.

Skladování:
Doporučené skladování v teplotách od 0°C do +35°C

Typy potravin, které jsou určeny pro styk s miskami:
Všechny typy potravin.
Prohlášení o shodě bylo vystaveno na základě prohlášení vydaného výrobcem. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.
V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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