PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
FIRMA Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 tímto prohlašuje, že níže uvedený produkt, který přichází do styku s potravinami
	Katalogové číslo
	popis

	S23
	Papír na pečení v roli s řezačkou, bílý,30cmx100m/1ks




splňuje platné předpisy uvedené níže a splňuje požadavky za předpokladu, že je tento produkt používán k určenému účelu:
· Nařízení (EU) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a zrušení směrnic 8050/80/EHS a 89/109/EHS
· Nařízení (ES) č.2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
· Zákon č.258/2000 Sb. v aktualizovaném znění
· Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
· Německo: BfR XXXVI a XXXVI/2
· Francie vyhláška 2011-385 a 2007-766
· DGCCRF / MCDA Sheet 4 (V02 – 01/01/2019) o schopnosti organických materiálů na bázi rostlinných vláken určených pro styk s potravinami přicházet do styku s potravinami.
· Itálie: Ministerská vyhláška ze dne 21.března 1973

1. Látky omezené specifickými migračním limitem (SML):
Žádné

2. Popis výrobku:
Pečící papír z panenské buničiny oboustranně potažený silikonem
Gramáž rozsah: od 39 g/m2 do 42 g/m2
Povlaková vrstva: oboustranně potažená silikonem pro jedno použití
Hmotnost povlaku se liší v závislosti na specifikaci
Další informace naleznete v technické specifikaci
Zdroj vláken Panenská vlákna bělené nebo nebělené z kontrolovaného dřeva, PEFC nebo FSC
Všechny buničiny jsou ECF (Elementary chlor free) nebo TCF (Totally chlor free)


3. Požadavky na použití materiálu nebo výrobku
Papír je určen k pečení suchých, vlhkých a tučných potravin a k oddělování zmrazených potravin za následujících podmínek:
· Běžné trouby do 220°C po dobu 2 hodin.
· Mikrovlnné trouby bez časového omezení.
· Mraznička a chladnička do -18°C
Je určen pro styk s potravinami.
Pečící papír nesmí přijít do přímého kontaktu se zdrojem tepla s teplotou nad 220°C (spirály, otevřený oheň).

4. Skladování:
skladovací teplota 5°C – 20°C, relativní vlhkost skladovacích prostor 50%, skladování v originálním balení, skladování ve vnitřních prostorách, v suchu a bez hrozby promočení.
Datum expirace produktu: produkty nevykazují známky opotřebení nebo znehodnocení během skladování za doporučených skladovacích podmínek
Doporučení pro skladování a manipulaci
· Energetické využití podle normy EN 13431
· Recyklace odpadu: kompostovatelný podle normy EN 13432.

5. Testy kvality a migrace
Fluorescenční bělící činidla: Analýzy byla provedena pomocí UV záření.
Papír neobsahoval opticky zjasňující vlákna ani činidla.
Rozložitelné sloučeniny obsahující dusík: Obsah dusíku byl stanoven po rozkladu při 220°C po Kjedahlově dezintegraci fotometricky podle DIN 38 406-E5-1. Množství rozložitelných sloučenin obsahujících dusík je <0,025mg/kg sušiny.

	Method of test
	Unity
	Results

	Pathogenic analyses – ISO 8784-2005 and NF V08-056 (ISO 7937)

	Staphylococcus aureus
	ufc/g
	Absence

	Pseudomonas aeruginosa
	ufc/g
	Absence

	Candida albicans
	ufc/g
	Absence

	Microbiological analyses – ISO 8784-2005 and NF V08-056 (ISO 7937)

	Total flora at 30°C – ISO 8784-1
	ufc/g
	Max 18

	Yeast at 30°C – ISO 8784-1
	ufc/g
	Max 4

	Mol dat 30°C – ISO 8784-1
	ufc/g
	Max 4




Senzorická analýza zápachu při 220°C: Zkouška byla provedena na základě normy DIN 10 955.
Nebyla zaznamenána žádná tvorba zápachu svědčícího o rozkladu výrobku.
Senzorická analýza nepřímého přechodu chuti: Zkouška byla provedena podle normy 
EN 1230-2.
Výsledek hodnocení je < 1.
Pro informaci: 0 = žádná vnímatelná nepříjemná chuť.
1 = nevýrazná chuť, jen vnímatelná (stále obtížně definovatelná).
2 = středně silná nepříjemná příchuť
3 = středně silná nepříjemná příchuť
4 = silná nepříjemná příchuť

Extrakční testy podle předpisů FDA
Testy byly provedeny podle FDA, CFR, hlava 21, kapitola 1, § 176.170.
Extrakce vodou, 2h při 121°C – množství extractu je 0,10mg/m2.
Extrakce n-heptanem, 2h při 66°C – množství extractu je <0,05mg/m2.

Migrační testy podle nařízení Komise (EU) 2019/37
Na reprezentativním vzorku papíru byly provedeny celkové migrační testy podle norem EN 1186-4, EN 1186-5 a EN 1186-14 s následujícími výsledky. Celkový migrační limit 10mg/dm2 stanovený v nařízení Komise (EU) 2019/37 nebyl překročen.

Látky a procesy
Papír splňuje aktuální požadavky nařízení CONEG a evropské směrnice 2004/12/ES, pokud jde o obsah těžkých kovů v obalech, a také požadavky RoHS (2002/95/ES).
Tímto potvrzujeme, že níže uvedené látky nejsou při výrobě papíru záměrně přidávány.
Upozorňujeme, že papír na níže uvedené látky neanalyzujeme:
· Fluor a polytetrafluorethylen (PTFE)
· Toluen
· Polyfluorované a perfluorované alkylované látky PFAS (bez PFOA, PFOS) a Gen-X
· Kyselina perfluoroktanová (PFOA), její sůl a látky příbuzné PFOA.
· BPA (bisfenol A), BADGE (diglycidylether bisfenolu A), BFDGE (diglycidylether bisfenolu F) ani NOGE (novolakový glycidylether) a deriváty (2005/1895) ani DEHM.
· Melanin (kyanuramid, kyanurotriamin)
· Ortofenylfenol (OPP)
· Ftaláty (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP) a deriváty podle 2005/84/ES, 2003/368
· Známé alergenní složky uvedené v nařízení (ES) č.1169/2011
· Minerální oleje (MOSH a MOAH)
· Látky poškozující ozonovou vrstvu (nízkomolekulární CFC, HCFC, HCF nebo HC) jako přísady nebo v rámci výrobního procesu těchto výrobků.
· Geneticky modifikované produkty (GMO)
· Nanomateriály
· Oxid titaničitý (TiO2)
· Chrom všech druhů (Cr)
· PVC a chloropolymer (PVDC)
· Isopropylthioxanton (ITX)
· Benzofenon, 4methyl-benzofenon, 4-hydroxy-benzofenon

Tímto potvrzujeme, že během celého výrobního procesu není náš papír vystaven ionizačnímu ošetření. Naše řada pečícího papíru je proto v souladu s evropskou směrnicí 1999/2/CE ze dne 22.února 1999.

Testing condition: 4 hours at 100°C –     area / Volume: 1dm2/165ml
	Food simulant
	Individual values
	Mean value
	Limiting value *
	Conclusion

	
10% ethanol

	1,3mg/dm2
2,3mg/dm2
1,5mg/dm2
	
1,7mg/dm2
	
10mg/dm2
	
PASS

	
3% Acetic acid
	6,1mg/dm2
6,9mg/dm2
3,5mg/dm2
	
5,5mg/dm2

	
10mg/dm2
	
PASS


*According to Regulation (EU) 2019/37


Overall migration isooctane
Testing conditions:  4 hours at 60°C   -    area/volume:  1dm2/165ml
	Food simulant
	Individual values
	Mean value
	Limiting value *
	Conclusion

	
Isooctane
	0,3mg/dm2
0,2mg/dm2
0,2mg/dm2
	
0,2mg/dm2

	
10mg/dm2

	
PASS


*According to Regulation (EU) 2019/37

Overall migration Ethanol95
Testing conditions:  6 hours at 60°C   -   area/volume: 1dm2/165ml
	Food simulant
	Individual values
	Mean value
	Limiting value *
	Conclusion

	
Ethanol95
	1,4mg/dm2
1,8mg/dm2
1,7mg/dm2
	
1,6mg/dm2
	
10mg/dm2
	
PASS


*According to Regulation (EU) 2019/37

V Kamenickém Šenově dne 12.8.2026
Miroslav Bajgar
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