Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
(informaci o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
Produkt
	Katalogové číslo
	Název

	Sc003
	Box PET na sendvič 4-vrstvý 185x78x85mm /3x280ks



Prohlašujeme, že tento výrobek splňuje požadavky na materiály, které přicházejí do styku s potravinami, jak je popsáno ve směrnici o potravinách v následujících evropských a národních právních předpisech;
· NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č.1935/2004 ze dne 27.října 2004 o hygienických požadavcích na obaly, které přicházejí do styku s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 27.října 2004 a 89/109/EHS, zejména článek 3, č.11 odst.5, článek 15 a článek 17
· NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
· NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č.10/2011 ze dne 14.ledna o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, které přicházejí do styku s potravinami ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 a používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovanou klasifikací ohledně specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
· SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES ze dne 20.prosince 1994 o obalech a baleních, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č.258/2000 Sb. O veřejném zdraví v platném znění
Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.
Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.
Materiálové složení:
Boxy jsou vyrobeny z 50% recyklovaného polyethylentereftalátu (rPET).
Není použita žádná funkční bariéra dle čl.13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.
Migrační testy:
Celková migrace i specifické migrace jsou pod zákonnými limity. Zkoušky jsou provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.
Informace týkající se použitých látek:
	Monomer/aditive
	Ref.no./FCM (occording to reg.10/2011/EC)
	SML

	Zn-salts
	24550_89040/106
	85mg/kg calculated as Zn

	Tetrakis (2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4-biphenylylene diphosphonite
	
92560 / 688
	
18mg/kg



Duální látky:
K výrobě produktů, na které se toto prohlášení vztahuje, nebyly použity žádné doplňkové látky dvojího použití.
Výrobky splňují požadavky směrnice 94/62 o obalech a obalových odpadech a obsahu těžkých kovů a další pozměňující směrnice. Součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu (Cr VI) nepřesahuje 100mg/kg.
Test specifické migrace primárního aminu je v souladu s ed. PB-413 II ze dne 22.02.2021.
Součet primárních aminů je ≤0,01
Výše uvedené produkty jsou vyrobeny z původních materiálů a neobsahují žádné recyklované materiály. Tyto produkty neobsahují OBA, protože se během výrobního procesu nepoužívají optické zjasňovače.
PFAS látky:
Tyto látky nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány.
Záměrné přidávání PFAS dle našich nejlepších znalostí a na základě dokumentace poskytnuté výrobci výrobků a výrobci vstupních materiálů nejsou do výrobků uvedených v bodě 1 perfluoralkylové a polyfluoralkylové látky (PFAS) záměrně přidávány.
Limity PFAS dle čl.5 odst.5- na základě aktuálně dostupné dokumentace výrobky splňují mezní hodnoty pro obsah PFAS stanovené čl.5 odst.5 nařízení (EU) 2025/40.
Těžké kovy:
Výše uvedené výrobky neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).
Těžké kovy dle čl.5 odst.4 na základě aktuálně dostupné dokumentace součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v obalech nepřekračuje limit 100mg/kg.
Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:
12dm2/l
Typy potravin, které jsou určeny pro styk s daným materiálem:
Suché, vodnaté, kyselé, alkoholické i tučné.
Délka a teplota pro zpracování a skladování – plnění za studena nebo tepla do 90°C, po kterém může následovat skladování při pokojové teplotě až 24 hodin.
Použití:
Výrobek je vhodný pro všechny druhy potravin.
Výrobek lze použít při teplotách od -25°C do max. 70°C
Výrobek není vhodný pro ohřev v mikrovlnné troubě.
Skladování:
Výrobek musí být skladován v suchu a za běžných skladových teplot do 35°C

Prohlášení je vydáno na základě prohlášení o shodě výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.

V Kamenickém Šenově dne 12.8.2026
Miroslav Bajgar
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