PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
pro materiály a předměty z hliníku určených pro styk s potravinami.
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
	Katalogové číslo
	popis

	pod001
	Podnos oválný Alu 35 x 24 cm/10ks/100ks

	pod002
	Podnos oválný Alu 43 x 29 cm/10ks/60ks

	pod003
	Podnos oválný Alu 55 x 36 cm/10ks/50ks

	tg001
	Tác ALU na gril 34x22cm/5ks

	alm03
	Miska hranatá ALU 32,3x26,2x5,5cm (3610ml)/25ks/250ks



tímto prohlašuje, že následující předměty jsou v souladu s:
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
· Nařízením komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
· Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), koncentrace těžkých kovů nepřekračuje 100mg/kg
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
· Vyhláškou MZ ČR č.38/2001 Sb. v platném znění, příloha č.8
· Migračními zkouškami výrobků z kovů dle Rezoluce Rady Evropy CM/Res(2013)9

Co je nám známo, tak možné malé množství zbytkového oleje ve výrobcích je olej z výroby, který se neodpařil. Použitý pomocný lubrikant na bázi uhlovodíků s malým množstvím mastných kyselin/esterů mastných kyselin a antioxidantu (na bázi fenolu) obsahuje složky schválené FDA. Olej není nebezpečná látka.
Naměřený celkový obsah fluoru je nižší než 50 mg/kg (50ppm).
Specifikace týkající se použití nebo omezení:
Druhy potravin, které můžou přijít do styku s materiálem: 
               Všechny druhy potravin vyjma silně kyselých a silně slaných potravin.
Omezení:
Výrobky nejsou vhodné pro styk se silně kyselými nebo silně slanými potravinami.
Limity migrace nebudou překročeny za těchto podmínek:
	
Zkoušený znak
	
Testovaný simulant
	Testovací podmínky: čas a teplota kontaktu

	Hliník
	Destilovaná voda
	0,5 h při 100°C



Testování organoleptických vlastností neukázalo žádné zřetelné změny vůní a chutí při následujících podmínkách:
	Druh potravin
	Testovaný simulant
	Testovací podmínky: čas a teplota kontaktu

	Vodné
	Pitná voda
	Nalita za horky a ponechána do zchladnutí

	-
	Zkušební těsto
	Pečení při teplotě 220°C v elektrické troubě s horkovzdušným ohřevem 30 minut




Toto prohlášení je platné pro námi dodané výrobky uvedené výše. Výrobky jsou v souladu s ustanoveními výše uvedených směrnic a nařízení pro styk s potravinami.
Totožnost a adresa výrobce není zveřejněna z důvodu obchodního tajemství.
Platnost prohlášení: do odvolání nebo nového vystavení

V Kamenickém Šenově dne 11.8.2026
Miroslav Bajgar
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