Prohlášení o souladu s Nařízením o obalech a obalových odpadech (PPWR)

Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550 tímto potvrzuje, že níže popsaná sada obalů  a její konstrukční prvky (komponenty) splňují všechny příslušné požadavky harmonizačních právních předpisů Unie platných ke dni 12.srpna 2026.
	Katalogové číslo
	Popis

	ti03
	Taška nákupní s uchem 44x48cm mix potisk 40MY/500ks




1) HARMONIZAČNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UNIE:
Plastové sáčky/tašky z LDPE s připevněným uchem, vyrobené z recyklovaného materiálu, s povrchovým potiskem. Výrobky nejsou určeny pro styk s potravinami.
Materiálové složení primárního produktu:
1)Tělo tašky a ucho: Recyklovaný polyethylen o nízké hustotě (Recyklovaný LDPE / PE-LD)
2)Tiskové podklady: Inkousty pro povrchový potisk (kryto samostatným prohlášením PPWR od výrobce inkoustu).
Vnější / přepravní obal:
Krabice z vlnité lepenky s výseky / se sloty: Vlnitá lepenka (PAP 20 / PAP 21 )určená pro  : 
Identifikátor produktové řady:
Produktová řada ST-LDPE-REC-SET (zahrnuje rozměrové varianty sáčků/tašek z recyklovaného LDPE s připevněným uchem a potiskem, balených v kartonových krabicích).
2) HARMONIZAČNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UNIE:
Výše popsaná sada obalů spolu se všemi svými konstrukčními prvky (komponenty) je ve shodě s požadavky následujících předpisů Evropské unie:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR) – týkající se základních požadavků na obaly a EU prohlášení o shodě (Příloha VII) s účinností od 12.srpna 2026.
Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech – týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů v obalech.
3) HARMONIZOVANÉ NORMY A ČÁSTEČNÁ PROHLÁŠENÍ DODAVATELŮ:
Shoda sady se prohlašuje na základě uplatnění norem EU a jednotlivých prohlášení o shodě, která byla obdržena od výrobců shody a obsahu recyklovaného materiálu:
EN 13427:2004 / EN 13428:2004 : Požadavky na uplatňování evropských norem v oblasti obalů a obalových odpadů & Snižování zdrojů (minimalizace).
EN 13430:2004 : Požadavky na obaly využité pro materiálovou recyklaci.
EN 15343:2007 : Plasty – Recyklované plasty – Sledovatelnost recyklace plastů a posouzení shody o obsahu recyklovaného materiálu.
Prohlášení dodavatelů komponentů:
Výrobce/distributor vlastní a uchovává samostatná prohlášení o shodě / certifikáty kvality vystavené výrobci: recyklovaného LDPE regranulátu / fólie, tiskových inkoustů (certifikát shody s PPWR od výrobce inkoustu) a obalových kartonových krabic.
4) POTVRZENÍ POŽADAVKŮ PPWR PRO CELOU SADU ( OD 12.SRPNA 2026):
Těžké kovy v produktu a obalu (Art.5(1) PPWR):
Sáčky/tašky z recyklovaného LDPE s připevněným uchem a přepravní kartonová krabice byly testovány na obsah těžkých kovů. Součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu ve všech konstrukčních prvcích (komponentách) – tedy v recyklované LDPE fólii, připevněném uchu, potisku i kartonové krabici – nepřekračuje 100mg/kg(100ppm).
Omezení látek PFAS (Art.5(2) PPWR / FCM):
Neuplatňuje se. Výrobky (LDPE tašky)  nejsou určeny ani předpokládány pro aplikace ve styku s potravinami, a proto nepodléhají podrobného testování na per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS), které je vyžadováno výhradně pro obaly určené pro styk s potravinami.
Použití recyklovaných materiálů a potisk:
LDPE fólie použitá pro výrobu tašek pochází z recyklace plastů. Inkousty použité pro potisk mají samostatný certifikát výrobce potvrzující shodu s požadavky nařízení PPWR, pokud jde o nenarušování procesu recyklace a absencí látek vzbuzující obavy.
Minimalizace a vnější obaly (Art.9 PPWR):
Rozměry a hmotnost LDPE sáčků/tašek a vnějších kartonových krabic byly minimalizovány na úroveň nezbytnou k zajištění funkčnosti a bezpečné přepravy výrobků.
5) TECHNICKÁ DOKUMENTACE A SLEDOVATELNOST KOMPONENTŮ:
Dodavatel prohlašuje, že vlastní kompletní technickou dokumentaci k této sadě obalů, která je v souladu s přílohou VII k nařízení (EU) 2025/40 (2025/40). Dokumentace obsahuje kompletní sadu částečných prohlášení od dodavatelů všech komponentů (recyklovaného LDPE regranulátu/fólie, kartonových krabic), samostatný certifikát shody s nařízením PPWR pro tiskové inkousty od jejich výrobce, protokoly o laboratorních zkouškách těžkých kovů pro tašky a posouzení shody s požadavky na minimalizaci. Dokumentace je uchovávána a poskytována orgánům dozoru nad trhem po dobu 10 let.

Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem uvedeným níže a bude nahrazeno v případě jakýchkoli podstatných změn ve výrobě daného předmětu, které mohou změnit některé základní požadavky pro účely shody, nebo v případě změn a aktualizací legislativních odkazů uvedených v tomto prohlášení vyžadující nové ověření pro účely souladu.

V Kamenickém Šenově dne 27.7.2026
Miroslav Bajgar
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