PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
Prohlašuje jako distributor, že níže uvedený materiál, který přichází do styku s potravinami
	Katalogové číslo
	popis

	si001
	Sáček igelitový 25x35cm 50 MY LDPE/1000ks



Splňuje požadavky pro výrobky a předměty přicházející do styku s potravinami podle dále uvedených předpisů EU:
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení Komise (EU) č.2020/1245;
· Nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH) ze dne 18.prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a s požadavky spravovanými Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v rámci Evropské unie;
· Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění

2. Uvedené produkty jsou vyrobeny z:
                 LDPE folie
3. Vyhodnocení měřených parametrů:
               Hodnocené parametry vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky z plastů daným Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Nařízením Komise (EU) č.10/2011 z 14.ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
4. Podmínky kontaktu:
               Kontakt se všemi druhy potravin. Ověřené migrací do simulantů A, B a D2.

               Výše uvedené výrobky splňují požadavky migrační poměr 6dm2/1kg (1l) potravin.

               Výrobek splňuje požadavky na limitní hodnoty pro migraci látek omezených specifickým migračním limitem (SML):
                              Ověřeno migrací za podmínek: OM2 (celková migrace) 60°C/10 dní
               Všechny migrační limity a ostatní omezení jsou pro specifikované použití materiálu dodrženy.
               Výrobek neovlivňuje senzorické vlastnosti potravin
5. Těžké kovy (čl.5 PPWR)
- Obsah olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu (Cr(VI)) v posuzovaném výrobku byl ověřen podle příslušné zkušební metodiky. Souček koncentrací Pb + Cd + Hg + Cr(VI) nepřekračuje 100mg/kg.
6. PFAS (čl.5 PPWR)
- Látky PFAS nejsou používány jako záměrně přidávané složky. Shoda je zajištěna kontrolou použitých surovin, výrobního procesu a ověřování v rámci plánu zkoušek reprezentativních výrobků.
7. Návrh na recyklaci (čl.6 PPWR)
- Obaly jsou vyrobeny jako jednomateriálové (mono-materiál), bez bariérových vrstev a bez konstrukcí obtížně oddělitelných při recyklaci. Posouzení bude aktualizováno po vydání prováděcích a přenesených právních předpisů.
8. Obsah recyklovaného materiálu (čl.7 PPWR)
- ke dni vydání tohoto prohlášení není v PE obalech určených pro styk s potravinami používán PCR (post-consumer recycled) materiál. Požadavky budou posuzovány podle článku 7 PPWR a příslušných prováděcích předpisů.
9. Označování a identifikace materiálu (čl.12 PPWR)
- Označení jsou provedena v souladu s normami ISO 11469 a ISO 1043. Po vydání prováděcích předpisů budou označení podle potřeby aktualizována.
10. Na základě prohlášení našich dodavatelů potvrzujeme, že u dodávaných výrobků jsou dodrženy limity pro těžké kovy podle směrnice 94/62/ES a nařízení (EU) 2025/40 PPWR. Totéž platí pro požadavky nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických látkách (POPs) a nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH).
11. Dohledatelnost výrobku je možná na základě evidence výrobků a označení na balení.
12. Toto prohlášení je vydáno ve shodě s výše uvedenou legislativou.
13. Toto prohlášení je platné od data uvedeného níže a bude nahrazeno v případě podstatných změn ve výrobě materiálu, pokud by k tomu došlo. Je možno je rovněž změnit, když budou modifikovány a uvedeny na vyšší stupeň legislativní odkazy citované v tomto prohlášení tak, aby se vyhovělo požadavkům a novým kontrolám shody.
Toto prohlášení je vyhotoveno v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

V Kamenickém Šenově dne 5.8.2026
Miroslav Bajgar
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