EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DoC)
(vystavené v souladu s Nařízením (EU) 2025/40 a nařízením (ES) č.1935/2004)
1. Dodavatel: Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
2. Předmět prohlášení (identifikace produktu)
	Katalogové číslo
	Popis

	Sb0001
	Sáček blokovaný 20x30cm silný/100ks/5000ks




· Použitá základní surovina: 100% panenský polyetylen s vysokou hustotou PE-HD LITEN (výrobce ORLEN Unipetrol RPA,s.r.o.). Výrobek neobsahuje žádné recyklované materiály.
· Sledovatelnost: Zajištěna značením šarží na průvodních dokumentech a etiketách v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č.1935/2004.

3. Prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie
Výrobce na vlastní výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie a vnitrostátními předpisy:
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR).
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (včetně všech platných pozměňujících nařízení).
· Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
· Zákon č.258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
· Vyhláška č.38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, v platném znění.

4. Specifické informace k Nařízení (EU) 2025/40 (PPWR – Článek 5)
· Zákaz a limitní hodnoty pr látky PFAS:
V souladu s požadavky PPWR platnými od 12.srpna 2026 prohlašujeme, že per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou záměrně použity ani přidávány jako suroviny či přísady při výrobě základního polymeru PE-HD LITEN ani při výrobě žádného ze 6 uvedených barevných koncentrátů značky Sembodja. Výrobek splňuje specifické limitní prahy nařízení:
· <25 ppb pro jakoukoli jednotlivou PFAS měřenou cílenou analýzou (vyjma polymerních PFAS).
· < 250 ppb pro sumu PFAS měřených cílenou analýzou.
· < 50 ppm pro celkový obsah organického fluoru (Total Fluorine).
· Těžké kovy: Součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v transparentním provedení i ve všech 6 barevných variantách (Včetně použitých pigmentů) nepřekračuje limit 100 ppm (Cd<10ppm, Hg<10ppm, Pb<10ppm, Cr<10ppm).
· Recyklovatelnost: Výrobek je 100% recyklovatelný v proudu tuhých  plastových odpadů (HDPE). Použité barevné koncentráty Sembodja negativně neovlivňují recyklovatelnost ani optické třídění materiálu. Není vhodný ke kompostování.

5. Podmínky použití a specifikace pro styk s potravinami (Nařízení 10/2011)
· Typy potravin: Určeno pro kontakt se všemi typy potravin
· Podmínky kontaktu: Dlouhodobé skladování přesahující 6 měsíců při pokojové teplotě a nižší, včetně podmínek plnění za tepla a / nebo zahřátí až na 70°C ≤T≤100°C po maximální dobu \(t=120/2%ˇ{\(T-70}(10}})minut.
· Migrační poměr:  Testovaný poměr povrchu k objemu je 60cm2 plochy výrobku na 100g (ml) potraviny (nebo více).
· Funkční bariéra: Nepoužita.

6. Informace o látkách s omezením (SML) a čistotě materiálu
Výrobek vyhovuje požadavkům na limitní hodnoty pro migraci látek omezených specifickým migračním limitem (SML) podle Přílohy I a II Nařízení Komise (EU) č.10/2011.
· Hex-1-en (PM/Ref č.18820, CAS č.592-41-6) – přítomen jako komonomer v PE-HD LITEN, splňuje SML.
· Složky koncentrátů Sembodja:  Monomery a aditiva použitá v barevných variantách vyhovují požadavkům nařízení (EU) č.10/2011 a při technologickém dávkování nepřekračují specifické migrační limity.
· Primární aromatické aminy (PAA): Nejsou záměrně použity, použité barevné pigmenty neuvolňují stanovené aminové složky a splňují limity Přílohy II.
· Reziduální minerální oleje: Obsah MOSH činí cca 0,002% (v souladu s Nařízením 10/2011).
· Látky SVHC: Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (REACH Candidate list) v koncentraci vyšší než 0,1%.

7. Látky s dvojím použitím (Dual-use additives)
V základním polymeru PE-HD LITEN ani v barevných koncentrátech Sembodja nejsou podle dostupných informací použity žádné potravinářské přidatné látky ani aromatické látky, které by podléhaly kvantitativnímu omezení v potravinách a migrovaly nad povolené rámce.

8. Podklady pro posouzení shody
Toto prohlášení bylo vystaveno na základě technické dokumentace výrobce, chemických specifikací dodavatelů granulátu i barviv a na základě těchto dokumentů:
· ATEST č.472117993-1, vydaného dne 30.8.2024 Institutem pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) Zlín.
· Oficiálního vyjádření společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  k produktové řadě PE-HD LITEN.
· Prohlášení PFAS společnosti Sembodja Česká republika, s.r.o. vydaného dne 20.7.2026 k uvedeným produktovým řadám koncentrátů (modrý 4825, modrý 5108, zelený 4128, žlutý 3105, černý 8015, červený 3281).


V Kamenickém Šenově dne 22.7.2026
Miroslav Bajgar
[image: ]


image1.png
Pobiezni 1011471 1
©777 950920, 503 2
1€0: 48283530 DIl

® cg}k'afiﬂg@[@.cz
icky





