PROHLÁŠENÍ O MATERIÁLOVÉM SLOŽENÍ
Obaly pro styk s potravinami z papírové lepenky s PE vrstvou (PE-Coated Paper)


Dodavatel: Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
1. Výrobky zahrnuté v tomto prohlášení
Toto prohlášení se vztahuje na následující výrobky z papíru s PE vrstvou určené pro styk s potravinami
	Katalogové číslo
	popis

	PASS1000
	Miska papírová kraft 1000ml na salát s plast.víčkem/50ks/300ks



Toto prohlášení je platné výhradně pro výše uvedené výrobky, které jsou identifikovány příslušným kódem produktu y výrobní šarží. Nevztahuje se na identické nebo podobné výrobky vyrobené, dodané či uvedené na trh jiným hospodářským subjektem nebo pocházející z jiného zdroje. Jakékoli neoprávněné použití, reprodukce či předložení tohoto prohlášení pro produkty mimo tento rozsah je zakázáno a může představovat protiprávní zneužití dokumentu nebo klamavé uvádění původu či shody produktu.

2. Materiálové složení
Deklarovaný výrobek je vyráběn z papírové lepenky potažené nízkohustotním polyethylenem (LDPE) a jsou určeny pro přímý styk s potravinami.
Materiálové složení se skládá z následujících složek:
	KOMPONENTA
	POPIS MATERIÁLU

	Základní materiál 
(Base material)
	Papírová lepenka vyhovující pro styk s potravinami dodávaná schválenými dodavateli a potažená polyethylenem (PE) vhodným pro styk s potravinami

	Bariérová vrstva
(Barrier layer)
	
Polyethylenový (PE) potah/vrstva

	Tiskařské barvy
(kde je relevantní)
	Tiskařské barvy vyhovující pro styk s potravinami aplikované výhradně na vnější povrch

	Lepidla
(Adhesives)
	
Při výrově misek se nepoužívají




Polyethylenový potah poskytuje nezbytnou bariéru proti vlhkosti a mastnotě a současně zachovává funkční vlastnosti obalu.
· Při výrobě deklarovaných výrobků nejsou použity žádné záměrně přidané látky zakázané platnou evropskou legislativou pro styk s potravinami.
· PFAS látky nejsou během výroby deklarovaných výrobků záměrně přidávány
· Výrobky jsou vyráběny z primární (panenské) papírové lepenky potažené primárním nízkohustotním polyethylenem (LDPE).
· Bisfenol A (BPA) a další regulované bisfenoly nejsou během výroby deklarovaných výrobků záměrně přidávány.

3. Výrobní proces
Výrobky jsou vyráběny konverzí potravinářské papírové lepenky s PE vrstvou na hotové misky pomocí technologie tvarování a tepelného svařování za kontrolovaných výrobních podmínek a v souladu se správnou výrobní praxí (GMP). Pro spojování papírové struktury se nepoužívají žádná lepidla ani laminovací činidla.

4. Shoda a předpisy
Materiály použité k výrobě deklarovaných produktů splňují platné požadavky:
· Nařízení (ES) č.1935/2004;
· Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 (GMP);
· Nařízení (EU) 2025/40 (PPWR);
· Nařízení Komise (EU) 2024/3190 týkající se bisfenolů;
· Nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH);
· Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Shoda je doložena dokumentací dodavatelů, akreditovaným migračním testováním a dalšími podpůrnými analytickými zprávami, kde je to relevantní.

5. Doplňující informace
Výrobky:
· Jsou určeny pro přímý styk s potravinami;
· Jsou vyráběny z papírové lepenky s PE vrstvou vhodné pro styk s potravinami;
· Jsou navrženy pro sběr a recyklaci prostřednictvím příslušných systémů pro kompozitní obaly na bázi vláken, pokud jsou tyto systémy k dispozici;
· Jsou dohledatelné prostřednictvím interního identifikačního systému (kód produktu a výrobní šarže).
Recyklovatelnost finálního obalu závisí na dostupnosti vhodné sběrné, třídící a recyklační infrastruktury pro kompozitní materiály papír/plast.

6. Prohlášení
Tímto prohlašujeme, že informace uvedené v tomto prohlášení o materiálovém složení jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a vycházejí z dokumentace dodavatelů, výrobních specifikací a interních výrobních kontrol platných k datu vydání. Toto prohlášení zůstává v platnosti, pokud nedojde k podstatným změnám v surovinách, receptuře, výrobním procesu nebo v platné legislativě.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
[image: ]
image1.png
Pobiezni 1011471 1
©777 950920, 503 2
1€0: 48283530 DIl

® cg}k'afiﬂg@[@.cz
icky





