TECHNICKÝ LIST PRODUKTU (TECHNICAL SPECIFICATION)
Miska papírová kraft 1000ml na salát – PASS1000

	1.
	Popis výrobku
	Miska papírová kraft 1000ml na salát (kód: PASS1000)

	2.
	Materiál
	Vstupní surovina: Kraftový papír
Povrchová vrstva (Film): Polyethylen (PE vrstva pro styk s potravinami)
Barva: Přírodní hnědá/kraft

	3.
	Použití
	Přímý styk s potravinami

	4.
	Rozměry (mm)
		Délka/průměr (mm)
+- 2%
	Šířka (mm)
+- 2%
	Hloubka/výška (mm)
+- 2%
	ABS tolerance délky
	ABS tolerance šířky

	
150

	
0
(kruhový profil)
	
96
	
+-0%
	
+-0%




	5. 
	Hmotnost
	0,01690 kg (cca 16,9g)

	6.
	Absorbční vložka
	
Neaplikuje se (kapacita: 0ml/m2)

	7.
	Teplotní rozsah použití
	

Od -20 °C do +100°C

	8.
	Balení a logistika
		Primární obal
	Rozměr kartonu
(mm)
	Kusy v kartonu
	Způsob balení
	Kartonů na paletě
	Objem kartonu
(m3)

	Sáčky 34x60-
15µm
	454x293x500 mm
	300 ks
	6 rukávů x 50 ks
	30 kartonů
	0,069m3




	9.
	Podmínky a prohlášení k balení
	· Všechny misky jsou před vložením do kartonu uzavřeny v plastovém ochranném vaku (lineru).
· Počet kusů v kartonu se může lišit o +- 2%, což je vyrovnáno v rámci celkové objednávky.
· Všechny palety jsou ovinuty stretch fólií a účinně chráněny proti poškození a znečištění.
· Kartony jsou uloženy na standardních europaletách o rozměrech 120x800 mm.

	10.
	Označování a etikety
	Etikety obsahují název produktu, počet kusů v kartonu, informace o sledovatelnosti (číslo šarže) a povinné zákonné údaje.

	11.
	Vzhled a kvalita
	Tvarovaný výrobek bez tenčích či tlustších defektních míst, bez skvrn a viditelných nečistot.

	12.
	Podmínky skladování
	Skladovat na suchém a chladném místě, chránit před přímým slunečním zářením, minimální vzdálenost od zdrojů tepla je 2 metry.

	13.
	Doba použitelnosti/skladovatelnost
	
Až 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek

	14.

	Certifikace kvality
	Vyrobeno v souladu se standardy managmentu kvality ISO 9001:2015 a standardy BRC Packaging pro potravinářské obaly.

	15.
	Soulad s legislativou
	Výrobek je vyroben v souladu s:
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech z plastů pro styk s potravinami v platném znění (vč.(EU) 2020/1245 a (EU) 2023/1442);
· Národní nařízení č.2 ze dne 23.ledna 2008 o materiálech z plastů pro styk s potravinami (čl.25(2));
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik EU v potravinovém řetězci;
· Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi (GMP) pro materiály určené pro styk s potravinami;
· Nařízení Komise (EU) č.2022/1616 o recyklovaných plastech určených pro styk s potravinami;
· Směrnice Rady 84/62/ES a Nařízení Rady (EU) 2025/40 (PPWR) o obalech a obalových odpadech;
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami;
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH).

	16.
	Recyklované suroviny
	Produkt může být vyroben z primárních a/nebo recyklovaných plastových materiálů. Pokud jsou použity recyklované materiály, splňují Nařízení (EU) č.2022/1616 a jsou certifikovány jako vhodné pro styk s potravinami.

	17.
	Poznámky
	-





V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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