PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
FIRMA Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 tímto prohlašuje, že níže uvedený materiál, který přichází do styku s potravinami
	Katalogové číslo
	popis

	tp001
	Talíř plastový PP pr. 22cm opakovaně použitelný/100ks/1000ks




Splňuje požadavky pro výrobky a předměty přicházející do styku s potravinami podle dále uvedených předpisů:
EU:
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení Komise č.2023/2006 ve znění pozdějších předpisů
Česká republika:
· Vyhláška MZ ČR č.38/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
· Zákon 258/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Itálie:
· Prezidentský dekret D.P.R. 777/82 ve znění pozdějších předpisů
· Ministerská vyhláška D.M. 21.3.1973 ve znění pozdějších předpisů
2.Uvedené produkty jsou vyrobeny z: 
               Polypropylen
               Masterbach
               
               Při výrobě těchto materiálů mohly být použity aditiva řízená Nařízením EU 1333/08/CE a Nařízením EU 1334/08/CE („Dual Use additives“): E470(a) (Ref.No89040 kadmium salt, CAS 1592-23-0) max.0,05%; E471 (Ref. No 56585, CAS No 97593-29-8) max.0,275%; E475 estery polyglycerolů mastných kyselin, E171(50%); E170(30%), FCM 610 CAS 13463-67-7 oxid titaničitý, 1592-23-0 stearát vápenatý.

3. Vyhodnocení měřených parametrů:
                  Hodnocené parametry vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky z plastů daným Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Komise (EU) č.10/2011 z 14.ledna 2011o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů a italskými předpisy D.M.21.3.1973 a D.P.R. 777/82.

4. Podmínky kontaktu:
                   Dlouhodobé skladování všech typů potravin po dobu až 6 měsíců při pokojové teplotě nebo nižší teplotě, včetně podmínek plnění za tepla / nebo zahřátí až na 70°C≤T≤100°C po maximální kontaktní dobu t=120/2* ((T-70)/10minut). Poměr: 60cm2plochy produktu / 100g(ml) potravin (nebo více).
Výše uvedené výrobky splňují požadavky na limitní hodnoty pro migraci látek omezených specifickým migračním limitem (SML) a limitní hodnoty pro obsah v konečném výrobku (QM):
Dle přílohy I Nařízení komise 10/2011:
*1,3,5 – tris (3,5 – diterc-butyl1-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H, 3H, 5H)- trion,
PM/Ref.č.95360, CAS  27676-62-6, SML=5mg/kg;
· Cis-cyklohexan-1,2-dikarbonová kyselina, soli, PM/Ref.č.45704, CAS 491589-22-1, SML=5mg/kg;
· 9,9 (methoxymethyl) fluoren, PM/Ref.č.39815, CAS 182121-12-6, SML=0,05mg/kg;
· 1,1,1-trimethyllopropan, PM/Ref.č.94960/25600/13380, CAS 77-99-6, SML=6mg/kg;

Hodnocení NIAS (látky, které nejsou záměrně přidávány):
Ve vzorcích byly identifikovány následující látky, které byly po migraci kvantifikovány v 90% ethanolu:
· 2,4 di-terc-buylfenol (Arvin 4), CAS 96-76-4
· 2,6 di-terc-butylfenol-p-benzochinon (Arvin 3), CAS 719-22-2
· 7,9 di-terc-butyl-1-oxaspirol (4,5) deka 6-9-2,8 dion (Arvin8), CAS 82304-66-3
· Methyl 3-)3,5-terbutyl-4-hydroxyfenyl) propionát (Arvin9), CAS 6386-38-5

Dle přílohy II Nařízení komise 10/2011: kovy (Al, Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Ni, Sb, Zn, Eu, Gd, La, Tb, Lanthanidy, As, Cd, Cr, Pb, Hg) a primární aromatické aminy.
U výrobků s potiskem nechodází k přenosu  látek z potisku na vnitřní stranu výrobku (tzv. “set off“) při skladování ve štosu.
· Barviva použitá při výrobě předmětů splňují požadavky na čistotu stanovené v rezoluci AP 89/1.
· Výrobky neobsahují žádné látky SVHC, jak je uvedeno v nařízení REACH (odkaz na nejnovější aktualizaci k datu prohlášení, která se týká webových stránek agentury ECHA http://echa.europa.eu/candidate-list-table).

Výše uvedené výrobky neovlivňují organoleptické vlastnosti potravin a splňují obecné požadavky dané článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004 o materiálech a předmětech určených ke styku s potravinami.

5.Od 12.srpna 2026 mohou být na trh EU uváděny pouze obaly opatřené EU prohlášením o shodě podle článku 39 nařízení EU 2025/40 o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging  Waste Regulation-PPWR)

Článek 5: Požadavky na látkách v obalech
Odstavec 4 (obsah těžkých kovů) Celková koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu z obsažených látek nepřesahuje 100mg/kg – ANO, SPLŇUJE.
Odsatvec5: Limity PFAS v obalech určených pro přímý styk s potravinami. Je výrobek určen pro použití v obalech s přímým stykem s potravinami? (Pokud ne, požadavky čl.5 odst.5 se neuplatňují).  – NEOBSAHUJÍ. Podle nejlepšího vědomí dodavatele není použití pro přímý styk s potravinami zamýšleno.
Článek 6: Recyklovatelné obaly:
Účinnost nejdříve od 1.ledna 2030 (návrh pro materiálovou recyklaci) nebo od 1.ledna 2035 ( recyklace ve velkém měřítku). 100% recyklovatelné.
Článek 7: Minimální obsah recyklátu v plastových obalech
Platnost začíná nejdříve 1.ledna 2030(minimálně 35% PCR obsahu) nebo 1.ledna 2040 ( minimálně 65% PCR obsahu).
Článek 8: Biologicky založené suroviny v plastových obalech
Dosud není stanovena povinnost.
Článek 9: Kompostovatelné obaly
Upozorňujeme, že uvedené výrobky nejsou kompostovatelné.

Článek 10: Minimalizace obalů
Platnost začíná nejdříve 1.ledna 2030.
Upozorňujeme, že uvedené výrobky jsou v praxi navrženy tak, aby minimalizovaly hmotnost a objem obalu.

Článek 12: Značení obalů:
Účinnost od 12.srpna 2026.
Požadavky na harmonizované značení jsou předmětem připravovaného prováděcího aktu Evropské komise. K datu zpracování dokumentace nejsou konečné technické specifikace značení zveřejněny.
6. Toto prohlášení je vydáno ve shodě s výše uvedenou legislativou a podpůrnou dokumentací pro jeho vydání je zkušební protokol č.472114003-01 akreditované laboratoře č.1004.

7. Toto prohlášení je platní od data uvedeného níže a bude nahrazeno v případě podstatných změn ve výrobě materiálu, pokud by k tomu došlo. Je možno je rovněž změnit, když budou modifikovány a uvedeny na vyšší stupeň legislativní odkazy citované  v tomto prohlášení tak, aby se vyhovělo požadavkům a novým kontrolám shody.

Toto prohlášení je vyhotoveno v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

V Kamenické Šenově    dne 3.8.2026
Miroslav Bajgar
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