1) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který prohlášení o shodě vydává:
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
2) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty z plastů nebo meziprodukty z jejich výrovy nebo látky určené k výrově těchto materiálů a předmětů;
Distributor: Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, 
IČ 48283550
3) Totožnost zmíněných materiálů, předmětů, meziproduktů z výroby nebo látek určených k výrobě těchto materiálů a předmětů;

POHÁRKY, MISKY A VÍČKA RPET VYROBENÉ Z MATERIÁLU POLYETHYLENTEREFTALÁT S PŘÍMĚSÍ RECYKLU
Vícevrstvá PET folie, struktura ABA (10/80/10): panenský PET / vrstva obsahující recyklovaný PET / panenský PET; min.50% recyklovaného materiálu.
	Katalogové číslo
	popis

	mc1000
	Miska 1000ml kulatá černá rPET B48/50ks/450ks

	v/mc1000
	Víčko rPET BL48 k misce 1000ml transparentní/50ks/450ks



4) Datum prohlášení: 10.8.2026

5) Výše uvedené výrobky jsou v souladu s těmito Nařízeními:
· Nařízení 1935/2004/ES včetně článku 3 (bezpečnost výrobku), čl.11 odst.5 (povolení nového materiálu), článku 15 (označování) a článku 17 (sledovatelnost), v platném znění
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění.
· Nařízení (ES) č.2023/2006/ES o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami, v platném znění
· Nařízení (EU) č.2022/1616 o recyklovaných plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č.282/2008, v platném znění
· Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024, v platném znění
· Nařízení ES 1895/2005 o používání a omezení některých epoxidovaných derivátů, v platném znění
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), v platném znění
· Nařízení EU 1169/2011, příloha II, absence alergenů
· Nařízení EU 2025/40/EU o obalech a obalových odpadech, článek 5(4) a článek 5(5), v platném znění

6) odpovídající informace umožňující následným provozovatelům podniků zajistit soulad s tímto nařízením, pokud jde o použité látky, pro něž jsou v přílohách I a II stanovena omezení a/nebo specifikace, včetně odpovídajících informací o přítomnosti nezáměrně přidaných látek, jsou-li přítomny v množství, které by mohlo způsobit nesoulad konečného materiálu s článkem 3 nařízení (ES) č.1935/2004:
Celková migrace:
Výrobky, na které se vztahuje toto Prohlášení o shodě, splňují celkový migrační limit (OML) 10 mg/dm2 stanovený na řízením (EU) č.10/2011.
Shoda byla ověřena zkouškou celkové migrace provedenou po dobu 10 dnů při teplotě 40°C v potravinových simulantech 3% kyselina octová, 10% ethanol a olivový olej.
Výsledky zkoušek prokázaly shodu s příslušným celkovým migračním limitem stanoveným nařízením (EU) č.10/2011 (protokol o zkoušce č.FC260704.01, laboratoř Food Contact Center S.r.l.).

Látky s omezením SML, SML(T), QM/QMA a/nebo ND
V předmětech, na které se vztahuje toto Prohlášení o shodě, mohou být přítomny následující látky, na které se vztahují omezení a/nebo specifikace podle přílohy I nařízení (EU) č.10/2011:
	FCM No.
	CAS No.
	Název látky
	SML (T)
Mg/kg
	Skupinové omezení/specifikace

	291
	121-91-5
	Kyselina isoftalová
	5
	Vyjádřeno jako kyselina isoftalová

	785
	100-21-0
	Kyselina tereftalová
	7,5
	Vyjádřeno jako kyselina tereftalová

	263
	111-46-6
	Diethylenglykol
	30
	Vyjádřeno jako ethylenglykol

	227
	107-21-1
	Ethylenglykol
	30
	Vyjádřeno jako ethylenglykol



Dodržení příslušných specifických migračních limitů bylo ověřeno zkouškou specifické migrace v 10% ethanolu po dobu 10 dnů při 60°C (Protokol o zkoušce č.FC260704.01, vydaný laboratoří  Food Contact Cnter S.r.l.).
Příslušné specifické migrační limity nebyly překročeny.
Výrobek splňuje požadavky bodu 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č.10/2011 v platném znění, za definovaných podmínek použití neuvolňuje kovy uvedené v tabulce 1 této přílohy v množství přesahujícím jejich specifické migrační limity (SML).
Výrobek splňuje požadavky bodu 2 přílohy II nařízení Komise (EU) č.10/2011 v platném znění, za definovaných podmínek použití neuvolňuje PAA v množství překračujícím stanovené limity detekce.

Výrobek splňuje požadavky nařízení Komise (EU) 2024/3190, kterým se zakazuje používání BPA v materiálech určených pro styk s potravinami.

NIAS:
Nezáměrně přidané látky (NIAS), které mohou být v materiálu přítomny, byly posouzeny necílenou screeningovou analýzou – HS-GC-MS (těkavé látky) a GC-MS (semi-volatilní látky) – provedenou laboratoří Food Contact Center S.r.i., TR č.Annex FC260704.01. Zjištěné látky byly porovnávány se specifickými migračními limity (SML) dle nařízení (EU) č.10/2011, jsou-li stanoveny; u látek bez stanoveného SML byl toxikologický rizik pozouzen přístupem TTC s klasifikací dle Cramera. Za testovaných podmínek nebyla zjištěna žádná látka překračující příslušný SML nebo TTC hodnotu.


7) odpovídající informace týkající se látek, na které se vztahuje určité omezení v potravinách, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, pokud jde o úroveň  jejich specifické migrace a případně o kritéria pro čistotu v souladu se směrnicemi 2008/60/ES, 95/45/ES a 2008/84/ES, aby uživatel těchto materiálů nebo předmětů mohl zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU, nebo v případě jejich neexistence s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
Transparentní výrobky: K výrobě produktů, na které se tato prohlášení vztahuje, nebyly použity žádné sledované doplňkové látky dvojího použití.
Černé výrobky: K výrobě produktů, na které se tato prohlášení vztahuje, byly použity sledované doplňkové látky dvojího použití: E 338


                Nařízení (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR)
Článek 5 odst. 4: Součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu (Cr(VI)) přítomných v obalu nebo jeho součástech nepřesahuje 100 mg/kg.
Článek 5 odst. 5:  PFAS; shoda byla posouzena na základě TR č.FC260704.01 ze dne 24.4.2026, výsledek analýzy Total fluorine: <50 mg/kg;
Výsledek analýzy Total organic content Fluoride (TOF): <50 mg/kg;
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8) specifikace týkající se použití materiálu nebo předmětu:
i) druh nebo druhy potravin, se kterými má přijít do styku:
výše uvedené výrobky jsou vhodné k přímému jednorázovému styku se všemi druhy potravin
ii) délka a teplotu pro zpracování a skladování při styku s potravinami:
všechny druhy potravin, včetně dlouhodobého skladování za chladících a mrazících podmínek, jakož i skladování po dobu až 30 dnů při teplotách do 40°C a krátkodobého ohřevu při teplotách do 70°C po dobu nejvýše 2 hodin. Výrobek není vhodný pro použití v klasických a mikrovlnných troubách. 
iii) poměr povrchu, který je ve s potravinou, a objemu styku, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:   9,7 dm2/dm3

9) je-li ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu použita funkční bariéra, potvrzení, že příslušný materiál nebo předmět splňuje požadavky čl.13 odst.2,3 a 4 nebo čl.14 odst.2 a 3 tohoto nařízení

Výše uvedené výrobky neobsahují žádnou funkční bariéru.
Výše uvedené produkty obsahují recyklované materiály vyrobené v souladu s nařízením (EU) 2022/1616. Recyklovaný materiál, na který se vztahuje toto prohlášení, je vhodný pro styk s potravinami, protože pochází z procesu, který získal povolení EFSA.

Výše uvedené výrobky obsahují minimálně 50% recyklátu.
Číslo recyklačního procesu EFSA RECY217.

Sledovatelnost výrobku:
Na základě prohlášení od výrobce lze produkty sledovat podle čísla výrobní zakázky a výrobního kódu na štítku.

V souladu se článkem 3 Nařízení (ES) č.1935/2004 prohlašujeme, že uvedené výrobky, pokud jsou používány k výše uvedeným účelům a za obvyklých či předvídatelných podmínek, žádným způsobem neovlivňují a nemění organoleptické vlastnosti balených potravin.

Prohlášení bylo vydáno na základě výsledků zkoušek č.C260704.01 ze dne 24.4.2026, FC252060.01 ze dne 22.1.2026 a na základě prohlášení výrobců surovin a dalších materiálů používaných k výrobě.

Toto prohlášení je platné do té doby, pokud nevejde v platnost žádná nová právní úprava a během tohoto období nedojde k žádné změně produktu, která by mohla změnit jeho specifikace.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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