1) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který prohlášení o shodě vydává:
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
2) Totožnost a adresu provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty z plastů nebo meziprodukty z jejich výrovy nebo látky určené k výrově těchto materiálů a předmětů;
Distributor: Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, 
IČ 48283550
3) Totožnost zmíněných materiálů, předmětů, meziproduktů z výroby nebo látek určených k výrobě těchto materiálů a předmětů;

PS víčka vyrobená z materiálu Polystyren viz specifikace níže:
	Katalogové číslo
	popis

	Vpc07p
	Víčko na kelímek Coffee 150/180ml bílé průměr 70mm/100ks/1000ks

	vpc9054
	Víčko na kelímek Coffee 180/210ml bílé průměr 73mm/100ks/1000ks

	vpc9054-2
	Víčko na kelímek Coffee 180/210ml bílé průměr 74mm/100ks/1000ks

	vpc9058
	Víčko na kelímek Coffee 200-250ml bílé průměr 80mm /100ks/1000ks

	vpc9059
	Víčko na kelímek Coffee 100/200ml bílé průměr 63mm/100ks/1000ks

	vpc9053
	Víčko na kelímek Coffee 300-460 ml černé průměr 90mm /100ks/1000ks



4) Datum prohlášení: 10.8.2026

5) Výše uvedené výrobky jsou v souladu s těmito Nařízeními:
· Nařízení 1935/2004/ES včetně článku 3 (bezpečnost výrobku), čl.11 odst.5 (povolení nového materiálu), článku 15 (označování) a článku 17 (sledovatelnost) v platném znění
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami v platném znění.
· Nařízení komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a dalších bisfenolů a derivátů bisfenolu s harmonizovanou klasifikací specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.
· Nařízení (ES) č.2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami v platném znění
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech v platném znění
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v platném znění

6) odpovídající informace umožňující následným provozovatelům podniků zajistit soulad s tímto nařízením, pokud jde o použité látky, pro něž jsou v přílohách I a II stanovena omezení a/nebo specifikace, včetně odpovídajících informací o přítomnosti nezáměrně přidaných látek, jsou-li přítomny v množství, které by mohlo způsobit nesoulad konečného materiálu s článkem 3 nařízení (ES) č.1935/2004:
Na základě prohlášení výrobců surovin informujeme, že při výrobě nejsou použity látky, pro které jsou stanovené povolené specifické limity migrace SML v souladu s přílohou I nařízení (EU) č.10/2011. 
Výrobek splňuje požadavky bodu 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č.10/2011 v platném znění, za definovaných podmínek použití neuvolňuje kovy uvedené v tabulce 1 této přílohy v množství přesahujícím jejich specifické migrační limity (SML).
Výrobek splňuje požadavky bodu 2 přílohy II nařízení Komise (EU) č.10/2011 v platném znění, za definovaných podmínek použití neuvolňuje PAA v množství překračujícím stanovené limity detekce.
Výrobek splňuje požadavky nařízení Komise (EU) 2024/3190, kterým se zakazuje používání BPA v materiálech určených pro styk s potravinami.

Celková migrace – plastová vrstva:
Výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, splňují globální migrační limity podle Nařízení Komise (EU) č.10/2011 a jsou v souladu s výsledky testů.


	Overall migration-food simulant A
PN-EN 1186-3-2023-1
	
10% EtOH
	
2h/70°C
	
mg/dm2
	
<0,5(<0,5;<0,5;<0,5)
	
≤10

	
Pass



	Overall migration food simulant B
PN-EN 1186-3-2023-1
	
3%AA
	
2h/70°C
	
mg/dm2
	
<0,5(<0,5;<0,5;<0,5)
	
≤10

	
Pass

	Overall Migration food simulant D2
PN-EN 1186-2-2022-12
	

Olive oil
	

2h/70°
	

mg/dm2
	

<0,5(<0,5;<0,5;<0,5)
	

≤10

	

Pass



7) odpovídající informace týkající se látek, na které se vztahuje určité omezení v potravinách, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, pokud jde o úroveň jejich specifické migrace a případně o kritéria pro čistotu v souladu se směrnicemi 2008/60/ES, 95/45/ES a 2008/84/ES, aby uživatel těchto materiálů nebo předmětů mohl zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU, nebo v případě jejich neexistence s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

K výrobě produktů, na které se toto prohlášení vztahuje, nebyly použity doplňkové látky dvojího použití:

Nařízení (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR)

Článek 5 odst. 4: Součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu (Cr(VI)) přítomných v obalu nebo jeho součástech nepřesahuje 100 mg/kg.

Článek 5 odst. 5: PFAS; shoda byla posouzena na základě TR č.248754/26/GDY ze dne 13.4.2026, výsledek analýzy Total Fluorine ≤50 mg/kg
	Test Method
	Unit
	Result
	Criterie
	Stadement of conformity

	Total fluorine
CPSD 00305 _rev.00rok 2023 (combustion Ion Chromatography)
	

Mg/kg
	

<20
	

≤50
	

Pass



8) Specifikace týkající se použití materiálu nebo předmětu:
i) druh nebo druhy potravin, se kterými má přijít do styku:
vhodné pro vodné, kyselé, nízkoalkoholické potraviny za deklarovaných podmínek použití

ii) Délka a teplotu pro zpracování a skladování při styku s potravinami:
Vhodné pro krátkodobý kontakt s horkými potravinami včetně hot-fill použití za podmínek odpovídajících OM3.

iii) Poměr povrchu, který je ve s potravinou, a objemu styku, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:  
6 dm2 / 1 kg potravin
 Skladovací podmínky:
Doporučené skladovací podmínky pro výrobky z PS zahrnují čisté a suché skladovací    prostředí při teplotě 18 až 24°C, kde výrobky nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření ani jiným látkám, které by mohly způsobit degradaci materiálu. Výrobky z PS by měly být používány v souladu s jejich určením. Výrobky nejsou hračky. Trvanlivost víček z PS je 1 rok od data výroby.


9) Je-li ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu použita funkční bariéra, potvrzení, že příslušný materiál nebo předmět splňuje požadavky čl.13 odst.2,3 a 4 nebo čl.14 odst.2 a 3 tohoto nařízení

Výše uvedené výrobky neobsahují žádnou funkční bariéru.

Sledovatelnost výrobku:
Na základě prohlášení od výrobce lze produkty sledovat podle čísla výrobní zakázky a výrobního kódu na štítku.

V souladu se článkem 3 Nařízení (ES) č.1935/2004 prohlašujeme, že uvedené výrobky, pokud jsou používány k výše uvedeným účelům a za obvyklých či předvídatelných podmínek, žádným způsobem neovlivňují a nemění organoleptické vlastnosti balených potravin.


Prohlášení bylo vydáno na základě prohlášení o shodě výrobce, výsledků zkoušek, TR č.231395/26/GDY ze dne 30.04.2026, TR č.248754/26/GDY ze dne 13.04.2026 vydaných akreditovanou laboratoří HAMILTON a na základě prohlášení výrobců surovin a dalších materiálů používaných k výrobě.



Toto prohlášení je platné do té doby, pokud nevejde v platnost žádná nová právní úprava a během tohoto období nedojde k žádné změně produktu, která by mohla změnit jeho specifikace.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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