PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
pro materiály a předměty z plastu určených pro styk s potravinami.
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550
	Katalogové číslo
	popis

	mp010
	Víčko plastové PP na misky termo XPP, pr.115mm/25ks/600ks



tímto prohlašuje, že následující předměty jsou v souladu s:
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
· Nařízením Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
· Nařízením komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
· Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), koncentrace těžkých kovů nepřekračuje 100mg/kg
· Německým zákonem o potravinách, spotřebním zboží a krmivech (LFGB - §30 a §31)
· Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
· DIN EN 12875-1:2005-08 – Mechanické odolnosť riadu pre domácnosť v umývyčkách riadu – Čásť 1: Referenčná skúšobná metóda pre predmety pre domácnosť
· DIN EN 12875-2:2002-03 – Mechanická odolnosť riadu pre domácnosť v umývačkách riadu – Čásť 2: Kontrola nekovových predmetov

Limity celkové a specifické migrace nepřekračují zákonné limity při použití, jak je uvedeno níže.
Materiály a látky, na které jsou dle Nařízení Komise (EU) č.10/2011 zavedena omezení nebo specifikace:
	Ref.č.
	CAS číslo
	Název látky
	Limit specifické migrace (SML)

	39815
	182121-12-6
	9,9-bis(methoxymethyl)fluoren
	0,05 mg/kg

	66350
	85209-93-4
	2,2´-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)lithiumfosfát
	5 mg/kg

	· 
	-
	Hliník
	1 mg/kg

	-
	-
	Lithium
	0,6 mg/kg


Ve výrobcích nejsou použity funkční bariéry.
Dual-Use-Aditiva použita ve výrobcích:
	Název látky
	E číslo

	Glycerol Monostearát
	E471

	Vápenaté soli mastných kyselin
	E470a

	Hořečnaté soli mastných kyselin
	E470b



Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují Bisfenol A.
Co je nám známo, tak můžeme potvrdit, že naše produkty neobsahují PFAS.
Specifikace týkající se použití nebo omezení:
Druhy potravin, které můžou přijít do styku s materiálem: 
Vodné, kyselé, alkoholické, tučné a suché potraviny
Použití:
Teplotní rozsah použití je 4°C – 100°C, zahrnující zahřátí na 70°C po dobu až 2 hodin, které může být následované dlouhodobým skladováním (až 30 dní) při pokojové teplotě nebo v nižší.
Vzhledem k tomu, že mikrovlnné trouby nemají kontrolu teploty, tak nemůžeme zaručit bezproblémové použití.
Limity celkové a specifické migrace nebudou překročeny za těchto podmínek:
	
Druh potravin
	
Testovaný simulant
	Testovací podmínky: čas a teplota kontaktu

	Vodné
	Voda
	240 h při 40°C

	Vodné + kyselé
	3% kyselina octová
	240 h při 40°C

	Alkoholické + tučné
	95% ethanol
	240 h při 40°C

	Tučné
	Izooktan
	48 h při 20°C



Testování organoleptických vlastností neukázalo žádné zřetelné změny vůní a chutí.
Poměr plochy předmětu ve styku s potravinou k objemu potravinového simulantu: 
11 dm2/l.



Toto prohlášení je platné pro námi dodané výrobky uvedené výše. Výrobky jsou v souladu s ustanoveními výše uvedených směrnic a nařízení pro styk s potravinami.
Totožnost a adresa výrobce není zveřejněna z důvodu obchodního tajemství.
Platnost prohlášení: do odvolání nebo nového vystavení

V Kamenickém Šenově dne 11.8.2026
Miroslav Bajgar
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